{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","2AMXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","2AMXM40M3V1B","2AMXM40M4V1B","2AMXM40M2V1B","2AMXM50M2V1B","2AMXM50M4V1B","2AMXM50M3V1B"]
["Ventilator","Brzina protoka zraka","Hlađenje","Super nisko","m³/min","","","30","34"]
["","","Grijanje","Super nisko","m³/min","","","32","34"]
["Zvučna snaga","Grijanje","","","dBA","","62","","","62"]
["","Hlađenje","","","dBA","","60","","","60"]
["Ventilator","Brzina protoka zraka","Hlađenje","Super nisko","cfm","","","1059","1200"]
["","","Grijanje","Super nisko","cfm","","","1130","1200"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","550","550","550","550","550","550"]
["","","","Širina","mm","765","765","765","765","765","765"]
["","","","Dubina","mm","285","285","285","285","285","285"]
["Težina","Uređaj","","","kg","36","36","36","41","41","41"]
["Motor ventilatora","Brzina","Hlađenje","Super nisko","o/min","500","500","760","890","500","500"]
["","","Grijanje","Super nisko","o/min","320","320","820","890","500","500"]
["Kompresor","Type","","","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom"]
["Raspon rada","Hlađenje","Ambijent:","Min.","°C DB","","46.0","-10","-10","46.0"]
["","","","Maks.","°C DB","","-10","46","46","-10"]
["","Grijanje","Ambijent:","Min.","°CWB","","-15","-15","-15","-15.0"]
["","","","Maks.","°CWB","","18.0","18","18","18.0"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Visoko","dBA","46","46","","","48","48"]
["","","","Nom.","dBA","","","48","46"]
["","Grijanje","","Visoko","dBA","48","48","","","50","50"]
["","","","Nom.","dBA","","","50","48"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Punjenje","","","kg","0.88","0.88","0.88","1.15","1.15","1.15"]
["","Punjenje","","","tCO2Eq","0.59","0.6","0.6","0.8","0.78","0.78"]
["","GWP","","","","675.0","675","675","675","675","675"]
["Priključci cjevovoda ","Duljina cjevovoda ","Maks. ","OU - IU","m","20","20 (1)","20","20","20 (1)","20"]
["Priključci cjevovoda","Punjenje dodatne radne tvari","","","kg/m","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 20m)","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 20m)","002 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 20m)","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 20m)","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 20m)","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 20m)"]
["","Razlika razine","IU - OU","Maks.","m","15.0","15","15","15","15","15.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","7.5","7.5","7.5","7.5","7.5","7.5"]
["","Ukupna duljina cjevovoda","Sustav","Stvarno","m","30","30","30","30","30","30"]
["Standardna dodatna oprema","Installation manual","","","","1","1","Installation manual","1","1","1"]
["","Drain plug","","","","1","1","Drain plug","1","1","1"]
["","Screw bag","","","","1","1","Screw bag","1","1","1"]
["Napajanje","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","220-230-240","220-230-240","220-240","220-240","220-230-240","220-230-240"]
["Napomene","","","","","(1) - Za jednu prostoriju","","(1) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","","","(1) - Za jednu prostoriju"]
["","","","","","","(1) - Za jednu prostoriju","","","(1) - Za jednu prostoriju"]
["","","","","","","(2) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","","","(2) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","","","(3) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","","","(3) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]
["","","","","","","(4) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","","","(4) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove"]
["Kompresor","Tip","","","","","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom"]
["Standardna dodatna oprema","Reducer assembly","","","","","","","1","1","1"]