{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","2MXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","2MXM40M2V1B","2MXM40M4V1B","2MXM40M3V1B","2MXM50M2V1B"]
["Ventilator","Brzina protoka zraka","Hlađenje","Super nisko","m³/min","30","","","34"]
["","","Grijanje","Super nisko","m³/min","32","","","34"]
["","","","Super nisko","cfm","1059","","","1200"]
["","","Grijanje","Super nisko","cfm","1130","","","1200"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","550","550","550","550"]
["","","","Širina","mm","765","765","765","765"]
["","","","Dubina","mm","285","285","285","285"]
["Težina","Uređaj","","","kg","36","36","36","41"]
["Motor ventilatora","Brzina","Hlađenje","Super nisko","o/min","760","500","500","890"]
["","","Grijanje","Super nisko","o/min","820","320","320","890"]
["Compressor","Type","","","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom"]
["Raspon rada","Hlađenje","Ambijent:","Min.","°CDB","-10","-10","-10 (2)","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46","46 (2)","46"]
["","Grijanje","Ambijent:","Min.","°CWB","-15","-15","-15","-15"]
["","","","Maks.","°CWB","18","18","18","18"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Visoko","dBA","","46","46"]
["","","","Nom.","dBA","48","","","46"]
["","Grijanje","","Visoko","dBA","","48","48"]
["","","","Nom.","dBA","50","","","48"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Punjenje","","","kg","0.88","0.88","0.88","1.15"]
["","Punjenje","","","tCO2Eq","0.6","0.60","0.59","0.8"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["Priključci cjevovoda ","Duljina cjevovoda ","Maks. ","OU - IU","m","20","20","20 (1)","20"]
["Priključci cjevovoda","Punjenje dodatne radne tvari","","","kg/m","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 20m)","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 20m)","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 20m)","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 20m)"]
["","Razlika razine","IU - OU","Maks.","m","15","15.0","15.0","15"]
["","","IU - IU","Maks.","m","7.5","7.5","7.5","7.5"]
["","Ukupna duljina cjevovoda","Sustav","Stvarno","m","30","30","30","30"]
["Standardna dodatna oprema","Installation manual","","","","Installation manual","1","1","1"]
["","Drain plug","","","","Drain plug","1","1","1"]
["","Screw bag","","","","Screw bag","1","1","1"]
["Napajanje","Faza","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240","220-230-240","220-230-240","220-240"]
["Napomene","","","","","","(1) - Za jednu prostoriju"]
["","","","","","","","(1) - Za jednu prostoriju"]
["","","","","","","","(2) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["Standardna dodatna oprema","Reducer assembly","","","","","","","1"]