{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":9,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ABQ71CV1","ABQ100CV1","ABQ125CV1","ABQ140CV1"]
["Standardna dodatna oprema","Priručnik za instalaciju","","","","Priručnik za instalaciju"]
["","Radni priručnik","","","","Radni priručnik"]
["","Vijak+podloška","","","","Vijak+podloška"]
["","Bežični daljinski upravljač","","","","Bežični daljinski upravljač"]
["","Pokrivna rešetka na zaključavanje","","","","Pokrivna rešetka na zaključavanje"]
["","Baterija","","","","Baterija"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","OD","mm","9.52"]
["","Plin","","OD","mm","15.88"]
["","Odvod vode","","","","19.05"]
["Ulazna struja","Hlađenje","","Nom.","kW","0.128"]
["","Grijanje","","Nom.","kW","0.128"]
["Sound power level","Hlađenje","","","dBA","64"]
["","Grijanje","","","dBA","64"]
["Dimenzije","Unit","","Širina","mm","600"]
["","","","Dubina","mm","1,007"]
["","","","Visina","mm","285"]
["Casing","Material","","","","Galvanizirani čelik"]
["Težina","Jedinica","","","kg","35"]
["Ventilator","Vanjski statički tlak","","Visoko","Pa","90"]
["","","","Nom.","Pa","77"]
["","","","Nizak","Pa","64"]
["Power supply","Faza","","","","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50"]
["","Naziv","","","","V1"]
["","Napon","","","V","220-240"]
["Ulazna struja","Grijanje","","Nom.","kW","","0.109"]
["","Hlađenje","","Nom.","kW","","0.109"]
["Ventilator","Vanjski statički tlak","","Visoki","Pa","","70","150","150"]
["","","","Niski","Pa","","45","111","92"]
["Kućište","Materijal","","","","","Galvanizirani čelik"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","","378","378","378"]
["","","","Širina","mm","","541","1300","1500"]
["","","","Dubina","mm","","1045","541","541"]
["Težina","Uređaj","","","kg","","44","50","56"]
["Ventilator","Količina zraka","Hlađenje","Visoko","m³/min","","22.7","40.5","48.7"]
["","","","Nom.","m³/min","","20.5","37","44"]
["","","","Nizak","m³/min","","18.3","34.8","37.9"]
["","","Grijanje","Visoko","m³/min","","22.7","40.5","48.7"]
["","","","Nom.","m³/min","","20.5","37.4","43.9"]
["","","","Nizak","m³/min","","18.3","34.8","37.9"]
["","Vanjski statički tlak","","Ventilator-=-Vanjski statički tlak-=-Nom.-=-Pa","Pa","","57","128","122"]
["Zvučna snaga","Hlađenje","","","dBA","","60","72","73"]
["","Grijanje","","","dBA","","60","72","73"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Visoko","dBA","","41","53","55"]
["","","","Nom.","dBA","","38"]
["","","","Nizak","dBA","","36","50","50"]
["","Grijanje","","Visoko","dBA","","41","53","55"]
["","","","Nom.","dBA","","38"]
["","","","Nizak","dBA","","36","50","50"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","VP","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","","VP","mm","","15.88","15.9","15.9"]
["","Odvod vode","","","","","19.05"]
["Standardna dodatna oprema","Installation manual","","","","","Installation manual"]
["","Wireless remote control","","","","","Wireless remote control"]
["","Cover lock grill","","","","","Cover lock grill"]
["","Battery","","","","","Battery"]
["","Screw+Washer","","","","","Screw+Washer"]
["","Operation manual","","","","","Operation manual"]
["Napajanje","Faza","","","","","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","","50"]
["","Napon","","","V","","220-240"]
["Učin hlađenja","Ukupan učin","","Nom.","kW","","","12.10","13.00"]
["Učin grijanja","Ukupni učin","","Nom.","kW","","","13.5","15.5"]
["Kućište","Boja","","","","","","Galvanizirana čelična ploča/nije obojena","Galvanizirana čelična ploča/nije obojena"]
["Ventilator","Protok zraka","Hlađenje","Srednji","m³/min","","","37","44"]
["","","Grijanje","Srednji","m³/min","","","37.4","43.9"]
["Razina zvučnog tlaka","Hlađenje","","Srednji","dBA","","","52","53"]
["","Grijanje","","Srednji","dBA","","","52","53"]
["Upravljački sustavi","Infracrveno daljinsko upravljanje","","","","","","ARCWLA","ARCWLA"]