{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXM25A5V1B","ARXM35A5V1B","ARXM50A5V1B","ARXM60A5V1B","ARXM71A5V1B"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","610","610","734","734","734"]
["","","","Širina","mm","923","923","954","954","954"]
["","","","Dubina","mm","367","367","401","401","401"]
["Težina","Uređaj","","","kg","36","36","49","49","49"]
["Motor ventilatora","Brzina","Hlađenje","Super nisko","o/min","600","600","500"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom"]
["Raspon rada","Hlađenje","Ambijent:","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","50","50","50 (1), 46 (1)","46","46"]
["","Grijanje","Ambijent:","Min.","°CWB","-21","-21","-21 (1), -15 (1)","-15","-15"]
["","","","Maks.","°CWB","18","18","18","18","18"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Nom.","dBA","46","47","48","48","52"]
["","Grijanje","","Nom.","dBA","47","49","49","49","52"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Punjenje","","","kg","0.95","0.95","1.1","1.15","1.15"]
["","Punjenje","","","tCO2Eq","0.65","0.65","0.75","0.78","0.78"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675"]
["Priključci cjevovoda ","Duljina cjevovoda ","Maks. ","OU - IU","m","20","20","30","30","30"]
["Priključci cjevovoda","Punjenje dodatne radne tvari","","","kg/m","002 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)","002 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)","002 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)","002 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)","0035 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10m)"]
["","Razlika razine","IU - OU","Maks.","m","15","15","20","20","20"]
["Standardna dodatna oprema","Installation manual","","","","1","1","1","1","1"]
["","Drain joint","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1","1","1"]
["","Drain cap","","","","3","3","1","3","3"]
["Raspon energetske učinkovitosti","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Napajanje","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Napomene","","","","","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]
["","","","","","(3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove"]
["Standardna dodatna oprema","ARXM50A5V1B","","","","","","1"]
["","Drain plug","","","","","","","1","1"]