{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":10,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXS50L2V1B","ARXS71L2V1B","ARXS25L2V1B (Archived)","ARXS35L2V1B (Archived)","ARXS60L2V1B (Archived)"]
["Nivo zvučnog tlaka","Grijanje","","Visoko","dBA","","","47","48"]
["","","","Nom.","dBA","","52","","","49"]
["","Hlađenje","","Visoko","dBA","","","46","48"]
["","","","Nom.","dBA","","52","","","49"]
["Standardna dodatna oprema","Drenažni čep","","","","","1","1","1","1"]
["","Priručnik za instalaciju","","","","","1","1","1","1"]
["","Naljepnica punjenja radne tvari","","","","","1","1","","1"]
["","Višejezična naljepnica fluoriniranih stakleničkih plinova","","","","","1","1","","1"]
["Radna tvar","Charge","","","TCO2Eq","","","2.1","2.5"]
["","GWP","","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Punjenje","","","kg","","1.70","1.0","1.2","1.50"]
["","Tip","","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Motor ventilatora","Brzina","Hlađenje","Super nisko","o/min","","","780","780"]
["","","Grijanje","Super nisko","o/min","","","740","740"]
["Radno područje","Hlađenje","Ambijent:","Maks.","°CDB","","46","46","46","46"]
["","","","Min.","°CDB","","-10","10","10","-10"]
["","Grijanje","Ambijent:","Maks.","°CWB","","18","18","18","18"]
["","","","Min.","°CWB","","-15","-15","-15","-15"]
["Priključci cjevovoda","Razlika razine","IU - OU","Maks.","m","","20.0","15","15","20.0"]
["","Punjenje dodatne radne tvari","","","kg/m","","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)"]
["Razina zvučne snage","Hlađenje","","","dBA","","65","","","62"]
["","Grijanje","","","dBA","","65","","","62"]
["Kompresor","Type","","","","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_"]
["Dimenzije","Jedinica","","Širina","mm","","825","765","765","825"]
["","","","Dubina","mm","","300","285","285","300"]
["","","","Visina","mm","","735","550","550","735"]
["Težina","Uređaj","","","kg","","47","34","34","47"]
["Ventilator","Količina zraka","Grijanje","Super nisko","cfm","","","904","904"]
["","","","Super nisko","m³/min","","","25.6","25.6"]
["","","Hlađenje","Super nisko","m³/min","","","30.1","30.1"]
["","","","Super nisko","cfm","","","1,063","1,063"]
["Power supply","Faza","","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","","220-230-240","220-240","220-240","220-230-240"]
["Napomene","","","","","(1) - 220 V","","(1) - Kada se spaja s vanjskom jedinicom za više sustava, pogledajte tehničke podatke vanjske jedinice za više sustava koju treba spojiti.","(1) - Kada se spaja s vanjskom jedinicom za više sustava, pogledajte tehničke podatke vanjske jedinice za više sustava koju treba spojiti."]
["","","","","","(2) - 230 V","","(2) - 220 V","(2) - 220 V"]
["","","","","","(3) - 240 V","","(3) - 230 V","(3) - 230 V"]
["","","","","","","","(4) - 240 V","(4) - 240 V"]
["","","","","","","","(5) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(5) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove"]
["Ventilator","Brzina protoka zraka","Hlađenje","Super nisko","m³/min","48.9"]
["","","Grijanje","Super nisko","m³/min","43.1"]
["","","","Super nisko","cfm","1727"]
["","","Grijanje","Super nisko","cfm","1522"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","735"]
["","","","Širina","mm","825"]
["","","","Dubina","mm","300"]
["Težina","Uređaj","","","kg","47"]
["Motor ventilatora","Brzina","Hlađenje","Super nisko","o/min","670"]
["","","Grijanje","Super nisko","o/min","670"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom"]
["Raspon rada","Hlađenje","Ambijent:","Min.","°CDB","10"]
["","","","Maks.","°CDB","46"]
["","Grijanje","Ambijent:","Min.","°CWB","-15"]
["","","","Maks.","°CWB","18"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Visoko","dBA","48"]
["","Grijanje","","Visoko","dBA","48"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-410A"]
["","Punjenje","","","kg","1.7"]
["","Punjenje","","","tCO2Eq","3.5"]
["","GWP","","","","2087.5"]
["Priključci cjevovoda ","Duljina cjevovoda ","Maks. ","OU - IU","m","30"]
["Priključci cjevovoda","Punjenje dodatne radne tvari","","","kg/m","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)"]
["","Razlika razine","IU - OU","Maks.","m","20"]
["Standardna dodatna oprema","Installation manual","","","","1"]
["","Drain plug","","","","1"]
["Napajanje","Faza","","","","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50"]
["","Napon","","","V","220-240"]
["Napomene","","","","","","(1) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","","","(1) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove"]