{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVH-UD6V / ERLA-DW17"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVH16SU23DJ6V / ERLA16DAW17","EBVH16SU23DJ6V / ERLA16D2W17"]
["Učin grijanja","Nom.","","","kW","16.0 (2) (1)","16.0 (1) (2)"]
["Ulazna struja","Grijanje","","Nom.","kW","3.53 (1), 4.56 (2)","3.53 (1), 4.56 (2)"]
["Ulazna snaga","Potrošna topla voda od 10°C do 50 °C","","Nom.","kWh","3.41","3.41"]
["Vrijeme zagrijavanja od 10°C do 50 °C.","hr","","","","1 sat i 25 minuta pri temperaturi okoline od 7°C","1 sat i 25 minuta pri temperaturi okoline od 7°C"]
["COP","","","","","4.53 (1), 3.51 (2)","4.53 (1), 3.51 (2)"]
["Grijanje potrošne tople vode","Općenito","","Deklarirani profil opterećenja","","XL","XL"]
["","Prosječni klimatski uvjeti","","Razred energetske učinkovitosti grijanja vode","","A","A"]
["Grijanje prostora","Izlaz za vodu u prosječnoj klimi 55°C","Općenito","SCOP","","3.32","3.32"]
["","","","Razred sezonske učinkovitosti grijanja prostora","","A++","A++"]
["","Izlaz za vodu u prosječnoj klimi 35°C","Općenito","SCOP","","4.61","4.61"]
["","","","Razred sezonske učinkovitosti grijanja prostora","","A+++","A+++"]
["Napomene","","","","","(1) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(3) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°."]