{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":7,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLQ05CAV3","EDLQ07CAV3"]
["Nivo zvučnog tlaka","Grijanje","","Nom.","dBA","48 (8)","49 (8)"]
["Radna tvar","GWP","","","","2,088","2,088"]
["","Charge","","","kg","1.30","1.45"]
["","Tip","","","","R-410A","R-410A"]
["Raspon rada","Grijanje","Na strani vode","Maks.","°C","55.0","55.0"]
["","","","Min.","°C","15 (4)","15 (4)"]
["","Topla voda","Na strani vode","Maks.","°C","80 (7)","80 (7)"]
["","","","Min.","°C","25","25"]
["","","Ambijent:","Min.","°CDB","-25.0 (6)","-25.0 (6)"]
["","","","Maks.","°CDB","35.0 (6)","35.0 (6)"]
["Power input","Grijanje","","Nom.","kW","0.880 (1), 1.13 (2)","1.55 (1), 2.02 (2)"]
["Sound power level","Heating","","Nom.","dBA","61","62"]
["COP","","","","","5.00 (1), 3.58 (2)","4.52 (1), 3.42 (2)"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","1,090","1,090"]
["","","","Dubina","mm","350","350"]
["","","","Visina","mm","735","735"]
["Težina","Uređaj","","","kg","76.0","80.0"]
["Grijanje prostora","Izlaz za vodu u prosječnoj klimi 35°C","Općenito","ηs (sezonska učinkovitost grijanja prostora)","%","172","163"]
["","","","Razred sezonske učinkovitosti grijanja prostora","","A++","A++"]
["","","","SCOP","","4.39","4.14"]
["","Izlaz za vodu u prosječnoj klimi 55°C","Općenito","Razred sezonske učinkovitosti grijanja prostora","","A++","A++"]
["","","","ηs (sezonska učinkovitost grijanja prostora)","%","125","125"]
["","","","SCOP","","3.20","3.20"]
["Ventilator","Količina zraka","Grijanje","Visoko","m³/min","45.0","47.0"]
["Učin grijanja","Nom.","","","kW","4.40 (1), 4.03 (2)","7.00 (1), 6.90 (2)"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~"]
["","Naziv","","","","V3","V3"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50"]
["","Napon","","","V","230","230"]
["Napomene","","","","","(1) - Stanje 1: hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Stanje 1: hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Stanje 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Stanje 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Kategorija PED jedinice: isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EC","(3) - Kategorija PED jedinice: isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EC"]
["","","","","","(4) - Niže ako je rezervni grijač ugrađen; Ako nema rezervnog grijača, rad dizalice topline počinje na 10 °C","(4) - Niže ako je rezervni grijač ugrađen; Ako nema rezervnog grijača, rad dizalice topline počinje na 10 °C"]
["","","","","","(5) - Za više detalja o standardnoj dodatnoj opremi pogledajte priručnik za instalaciju/rad.","(5) - Za više detalja o standardnoj dodatnoj opremi pogledajte priručnik za instalaciju/rad."]
["","","","","","(6) - Radni opseg za toplu vodu u kućanstvu (vanjska jedinica): radni opseg povećava se uz pomoć grijača za povišenje temperature. U vezi radnog opsega pogledajte zaseban crtež.","(6) - Radni opseg za toplu vodu u kućanstvu (vanjska jedinica): radni opseg povećava se uz pomoć grijača za povišenje temperature. U vezi radnog opsega pogledajte zaseban crtež."]
["","","","","","(7) - > samo 50°C BSH, bez rada dizalice topline","(7) - > samo 50°C BSH, bez rada dizalice topline"]
["","","","","","(8) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na određenoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša. Pogledajte dijagram zvučnog spektra za više informacija.","(8) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na određenoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša. Pogledajte dijagram zvučnog spektra za više informacija."]
["","","","","","(9) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja).","(9) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja)."]
["","","","","","(10) - Uključujući cjevovod + PHE; isključujući ekspanzijsku posudu","(10) - Uključujući cjevovod + PHE; isključujući ekspanzijsku posudu"]
["","","","","","(11) - Struja pokretanja Daikin Altherma inverterski kontroliranog kompresora uvijek je <= maks. radna struja","(11) - Struja pokretanja Daikin Altherma inverterski kontroliranog kompresora uvijek je <= maks. radna struja"]