{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":6,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EGSQH-A9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EGSQH10S18AA9W"]
["Nivo zvučnog tlaka","Nom.","","","dBA","32.0 (6)"]
["Radna tvar","GWP","","","","2,090"]
["","Charge","","","kg","1.80"]
["","Tip","","","","R-410A"]
["Raspon rada","Operation range-=-Installation space","","Operation range-=-Installation space-=-Min.-=-°C","°C","5.00"]
["","","","Operation range-=-Installation space-=-Max.-=-°C","°C","30.0"]
["","Grijanje","Na strani vode","Maks.","°C","60.0 (7), 65.0 (8)"]
["","","","Min.","°C","24 (7), 24 (8)"]
["","Operation range-=-Brine side","","Operation range-=-Brine side-=-Min.-=-°C","°C","-5.00"]
["","","","Operation range-=-Brine side-=-Max.-=-°C","°C","20.0"]
["","Topla voda","Na strani vode","Maks.","°C","55 (7), 60 (9)"]
["","","","Min.","°C","25 (7), 25 (9)"]
["Power input","Nom.","","","kW","2.38 (1), 2.89 (2)"]
["Sound power level","Nom.","","","dBA","46.0"]
["COP","","","","","4.33 (1), 3.18 (2)"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","600"]
["","","","Dubina","mm","728"]
["","","","Visina","mm","1,730"]
["Kućište","Materijal","","","","Lim prevučen zaštitnim slojem"]
["","Boja","","","","Bijelo"]
["Spremnik","Volumen vode","","","l","180"]
["","Antikorozivna zaštita","","","","Anoda"]
["","Izolacija","","Gubici topline","kWh/24 h","1.36 (4)"]
["Težina","Uređaj","","","kg","210"]
["Grijanje prostora","Izlaz za vodu u prosječnoj klimi 35°C","Općenito","ηs (sezonska učinkovitost grijanja prostora)","%","194"]
["","","","Razred sezonske učinkovitosti grijanja prostora","","A+++"]
["","","","SCOP","","5.06"]
["","Izlaz za vodu u prosječnoj klimi 55°C","Općenito","Razred sezonske učinkovitosti grijanja prostora","","A++"]
["","","","ηs (sezonska učinkovitost grijanja prostora)","%","139"]
["","","","SCOP","","3.68"]
["Učin grijanja","Nom.","","","kW","10.3 (1), 9.20 (2)"]
["","Min.","","","kW","3.11 (1), 2.47 (2)"]
["","Maks.","","","kW","13.0 (1), 11.9 (2)"]
["Power supply","Faza","","","","3~"]
["","Naziv","","","","9W"]
["","Frekvencija","","","Hz","50"]
["","Napon","","","V","400"]
["Struja","Preporučeni osigurači","","","A","25"]
["Napomene","","","","","(1) - EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(2) - EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(3) - uz 40% propilen glikola"]
["","","","","","(4) - Gubitak topline u skladu s EN12897"]
["","","","","","(5) - Uključujući cjevovod + PHE + rezervni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu"]
["","","","","","(6) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na udaljenosti od 1 m od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša."]
["","","","","","(7) - Od dizalice topline"]
["","","","","","(8) - Od dizalice topline + rezervnog grijača"]
["","","","","","(9) - Od rezervnog grijača"]