{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBH-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBH08EA9W","EHBH08EF9W"]
["Kućište","Boja","","","","Bijelo + crno","Bijelo + crno"]
["","Materijal","","","","Smola, lim","Smola, lim"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","840","840"]
["","","","Širina","mm","440","440"]
["","","","Dubina","mm","390","390"]
["Težina","Uređaj","","","kg","42.4","42.4"]
["PED","Kategorija","","","","Dio 4.3, Pogledajte napomenu 1","Dio 4.3, Pogledajte napomenu 1"]
["Razina zvučne snage","Nom.","","","dBA","42 (4)","42 (4)"]
["Razina tlaka zvuka","Nom.","","","dBA","28 (5)","28 (5)"]
["Raspon rada","Grijanje","Na strani vode","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Maks.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["Napajanje","Naziv","","","","Pogledajte napomenu 7","Pogledajte napomenu 7"]
["Električni grijač","Napajanje","","Ime","","9W","9W"]
["","","","Faza","","3~","3~"]
["","","","Frekvencija","Hz","50","50"]
["","","","Napon","V","400","400"]
["","Preporučeni osigurači","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Napomene","","","","","(1) - Kategorija PED jedinice: Art3§3: isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EC","(1) - Kategorija PED jedinice: Art3§3: isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja).","(2) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja)."]
["","","","","","(3) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa.","(3) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa."]
["","","","","","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(5) - Vrijednosti zvuka mjere se u prostoriji s poluodjekom. Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka. Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju","(5) - Vrijednosti zvuka mjere se u prostoriji s poluodjekom. Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka. Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju"]
["","","","","","(6) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(6) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona"]
["","","","","","(7) - Gore navedeno napajanje za upravljačku kutiju je samo za električni grijač. Upravljačka kutija kontrolera isporučena je preko vanjske jedinice. Opcionalni spremnik tople vode ima zasebno napajanje.","(7) - Gore navedeno napajanje za upravljačku kutiju je samo za električni grijač. Upravljačka kutija kontrolera isporučena je preko vanjske jedinice. Opcionalni spremnik tople vode ima zasebno napajanje."]
["","","","","","(8) - 4-polni 20 A krivulja za 400 V razred okidanja C (pogledajte shemu ožičenja)","(8) - 4-polni 20 A krivulja za 400 V razred okidanja C (pogledajte shemu ožičenja)"]
["","","","","","(9) - Odaberite promjer i tip u skladu s nacionalnim i lokalnim propisima","(9) - Odaberite promjer i tip u skladu s nacionalnim i lokalnim propisima"]