{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVX-E3V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVX04S18EA3V","EHVX04S18EJ3V","EHVX04S23EA3V","EHVX04S23EJ3V"]
["Kućište","Boja","","","","Bijelo + crno","Bijelo + crno","Bijelo + crno","Bijelo + crno"]
["","Materijal","","","","Lim prevučen zaštitnim slojem","Lim prevučen zaštitnim slojem","Lim prevučen zaštitnim slojem","Lim prevučen zaštitnim slojem"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","1,650","1,650","1,850","1,850"]
["","","","Širina","mm","595","595","595","595"]
["","","","Dubina","mm","625","625","625","625"]
["Težina","Uređaj","","","kg","119","119","128","128"]
["PED","Kategorija","","","","Dio 4.3, Pogledajte napomenu 1","Dio 4.3, Pogledajte napomenu 1","Dio 4.3, Pogledajte napomenu 1","Dio 4.3, Pogledajte napomenu 1"]
["Razina zvučne snage","Nom.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Razina tlaka zvuka","Nom.","","","dBA","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Raspon rada","Grijanje","Na strani vode","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Maks.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Hlađenje","Ambijent:","Min.","°CDB","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Na strani vode","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Maks.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Napajanje","Naziv","","","","Pogledajte napomenu 9","Pogledajte napomenu 9","Pogledajte napomenu 9","Pogledajte napomenu 9"]
["Električni grijač","Napajanje","","Ime","","3V3","3V3","3V3","3V3"]
["","","","Faza","","1~","1~","1~","1~"]
["","","","Frekvencija","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Napon","V","230","230","230","230"]
["","Preporučeni osigurači","","","A","20","20","20","20"]
["Napomene","","","","","(1) - Kategorija PED jedinice: Art3§3: isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EC","(1) - Kategorija PED jedinice: Art3§3: isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EC","(1) - Kategorija PED jedinice: Art3§3: isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EC","(1) - Kategorija PED jedinice: Art3§3: isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja).","(2) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja).","(2) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja).","(2) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja)."]
["","","","","","(3) - Na temelju dT od 45 K","(3) - Na temelju dT od 45 K","(3) - Na temelju dT od 45 K","(3) - Na temelju dT od 45 K"]
["","","","","","(4) - Uključujući cjevovod + PHE + rezervni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu","(4) - Uključujući cjevovod + PHE + rezervni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu","(4) - Uključujući cjevovod + PHE + rezervni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu","(4) - Uključujući cjevovod + PHE + rezervni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu"]
["","","","","","(5) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa.","(5) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa.","(5) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa.","(5) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa."]
["","","","","","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(7) - Vrijednosti zvuka mjere se u prostoriji s poluodjekom. Razina zvučnog tlaka relativna je vrijednost, ona ovisi o udaljenosti i akustičkom okruženju. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka.","(7) - Vrijednosti zvuka mjere se u prostoriji s poluodjekom. Razina zvučnog tlaka relativna je vrijednost, ona ovisi o udaljenosti i akustičkom okruženju. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka.","(7) - Vrijednosti zvuka mjere se u prostoriji s poluodjekom. Razina zvučnog tlaka relativna je vrijednost, ona ovisi o udaljenosti i akustičkom okruženju. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka.","(7) - Vrijednosti zvuka mjere se u prostoriji s poluodjekom. Razina zvučnog tlaka relativna je vrijednost, ona ovisi o udaljenosti i akustičkom okruženju. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka."]
["","","","","","(8) - Pogledajte radno područje jedinice.","(8) - Pogledajte radno područje jedinice.","(8) - Pogledajte radno područje jedinice.","(8) - Pogledajte radno područje jedinice."]
["","","","","","(9) - Gore navedeno napajanje hidrokutije predviđeno je samo za rezervni grijač. Razvodna kutija i pumpa hidrokutije napajaju se putem vanjske jedinice. Opcionalni spremnik tople vode ima zasebno napajanje.","(9) - Gore navedeno napajanje hidrokutije predviđeno je samo za rezervni grijač. Razvodna kutija i pumpa hidrokutije napajaju se putem vanjske jedinice. Opcionalni spremnik tople vode ima zasebno napajanje.","(9) - Gore navedeno napajanje hidrokutije predviđeno je samo za rezervni grijač. Razvodna kutija i pumpa hidrokutije napajaju se putem vanjske jedinice. Opcionalni spremnik tople vode ima zasebno napajanje.","(9) - Gore navedeno napajanje hidrokutije predviđeno je samo za rezervni grijač. Razvodna kutija i pumpa hidrokutije napajaju se putem vanjske jedinice. Opcionalni spremnik tople vode ima zasebno napajanje."]
["","","","","","(10) - 2-polni 20 A krivulja za 400 V razred okidanja C (pogledajte shemu ožičenja)","(10) - 2-polni 20 A krivulja za 400 V razred okidanja C (pogledajte shemu ožičenja)","(10) - 2-polni 20 A krivulja za 400 V razred okidanja C (pogledajte shemu ožičenja)","(10) - 2-polni 20 A krivulja za 400 V razred okidanja C (pogledajte shemu ožičenja)"]