{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELBX-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELBX12EF6V"]
["Kućište","Boja","","","","Bijelo + crno"]
["","Materijal","","","","Smola, lim"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","840"]
["","","","Širina","mm","440"]
["","","","Dubina","mm","390"]
["Težina","Uređaj","","","kg","48.5"]
["PED","Kategorija","","","","Kategorija II"]
["Razina zvučne snage","Nom.","","","dBA","44.0"]
["Razina tlaka zvuka","Nom.","","","dBA","30.0"]
["Raspon rada","Grijanje","Na strani vode","Min.","°C","15"]
["","","","Maks.","°C","65"]
["","Hlađenje","Ambijent:","Min.","°CDB","10"]
["","","Na strani vode","Min.","°C","5"]
["","","","Maks.","°C","22"]
["Napajanje","Naziv","","","","Pogledajte napomenu 6"]
["Električni grijač","Napajanje","","Ime","","6V3"]
["","","","Faza","","1~ / 3~"]
["","","","Frekvencija","Hz","50"]
["","","","Napon","V","230"]
["","Preporučeni osigurači","","","A","20.000"]
["Napomene","","","","","(1) - Područje rada je prošireno na niže brzine protoka ovisno o načinu rada - pogledajte ESP krivulju."]
["","","","","","(2) - Izuzev volumena vode u jedinici. Ovaj volume jamči dovoljno energije odleđivanja za sve primjene, međutim, ovaj volumen može biti pomnožen s 0,66 ako je zadana točka grijanja ≥ 45° C (npr. ventilokonvektori)."]
["","","","","","(3) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(4) - Vrijednosti zvuka mjere se u prostoriji s poluodjekom. Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka. Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju"]
["","","","","","(5) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona"]
["","","","","","(6) - 4-polni 20 A krivulja za 400 V razred okidanja C (pogledajte shemu ožičenja)"]