{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPGA011-016DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPGA11DAV37","EPGA14DAV37","EPGA16DAV37"]
["Nivo zvučnog tlaka","Grijanje","","Nom.","dBA","48.0 (2)","49.0 (2)"]
["","Hlađenje","","Nom.","dBA","55.0 (3)","55.0 (3)"]
["Razina zvučne snage","Grijanje","","Nom.","dBA","64.0 (1)","64.0 (1)"]
["","Hlađenje","","Nom.","dBA","68.0 (1)","68.0 (1)"]
["Radna tvar","GWP","","","","675.0","675.0"]
["","Charge","","","kg","3.50","3.50"]
["","Tip","","","","R-32","R-32"]
["Dimenzije","Jedinica","","Širina","mm","1,160","1,160"]
["","","","Dubina","mm","380","380"]
["","","","Visina","mm","1,440","1,440"]
["Težina","Uređaj","","","kg","143","143"]
["Radno područje","Hlađenje","","Maksimalno","°CDB","43","43"]
["","","","Min.","°CDB","10","10"]
["","Topla voda","","Min.","°CDB","-28","-28"]
["","","","Maksimalno","°CDB","35","35"]
["Priključci cjevovoda","razlika u razini","IU - OU","Maks.","m","10.0","10.0"]
["Power supply","Faza","","","","1N~","1N~"]
["","Naziv","","","","V3","V3"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50"]
["","Napon","","","V","230","230"]
["Struja","Preporučeni osigurači","","","A","32","32"]
["Napomene","","","","","(1) - hlađenje Ta 35 °C - LWE 18°C ( DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C )","(1) - hlađenje Ta 35 °C - LWE 18°C ( DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C )","(1) - hlađenje Ta 35 °C - LWE 18°C ( DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C )"]
["","","","","","(2) - Razina zvučnog tlaka mjeri se mikro. na propisanoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost koja ovisi o udaljenosti i zvučnom okruženju. Više info. potražite na crtežu sa zvučnim spektrom. Uvjeti: Ta DB/WB(temp.suhog termometra/temp. mokrog termometra), 6°CWB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C).","(2) - Razina zvučnog tlaka mjeri se mikro. na propisanoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost koja ovisi o udaljenosti i zvučnom okruženju. Više info. potražite na crtežu sa zvučnim spektrom. Uvjeti: Ta DB/WB(temp.suhog termometra/temp. mokrog termometra), 6°CWB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C).","(2) - Razina zvučnog tlaka mjeri se mikro. na propisanoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost koja ovisi o udaljenosti i zvučnom okruženju. Više info. potražite na crtežu sa zvučnim spektrom. Uvjeti: Ta DB/WB(temp.suhog termometra/temp. mokrog termometra), 6°CWB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)."]
["","","","","","(3) - Razina zvučnog tlaka mjeri se mikrofonom na propisanoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost koja ovisi o udaljenosti i zvučnom okruženju. Više informacija potražite na crtežu sa zvučnim spektrom. Uvjeti: Ta 35 °C - LWE 7 °C ( DT = 5 °C).","(3) - Razina zvučnog tlaka mjeri se mikrofonom na propisanoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost koja ovisi o udaljenosti i zvučnom okruženju. Više informacija potražite na crtežu sa zvučnim spektrom. Uvjeti: Ta 35 °C - LWE 7 °C ( DT = 5 °C).","(3) - Razina zvučnog tlaka mjeri se mikrofonom na propisanoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost koja ovisi o udaljenosti i zvučnom okruženju. Više informacija potražite na crtežu sa zvučnim spektrom. Uvjeti: Ta 35 °C - LWE 7 °C ( DT = 5 °C)."]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","","","1440"]
["","","","Širina","mm","","","1160"]
["","","","Dubina","mm","","","380"]
["Težina","Uređaj","","","kg","","","143"]
["Radno područje","Hlađenje","","Min.","°CDB","","","10"]
["","","","Maksimalno","°CDB","","","43"]
["Raspon rada","Topla voda","","Min.","°CDB","","","-28"]
["Radno područje","Topla voda za kućanstvo","","Maksimalno","°CDB","","","35"]
["Razina zvučne snage","Grijanje","","Nom.","dBA","","","66"]
["","Hlađenje","","Nom.","dBA","","","68"]
["Razina tlaka zvuka","Grijanje","","Nom.","dBA","","","52.0 (2)"]
["","Hlađenje","","Nom.","dBA","","","55"]
["Radna tvar","Tip","","","","","","R-32"]
["","GWP","","","","","","675"]
["","Punjenje","","","tCO2Eq","","","2.36"]
["","Punjenje","","","kg","","","3.5"]
["Priključci cjevovoda","Razlika razine","IU - OU","Maks.","m","","","10.0"]
["Napajanje","Naziv","","","","","","V3"]
["","Faza","","","","","","1N~"]
["","Frekvencija","","","Hz","","","50"]
["","Napon","","","V","","","230"]
["Struja","Preporučeni osigurači","","","A","","","32"]