{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERLA11-14DW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERLA11D2W1","ERLA11DAW1","ERLA14D2W1","ERLA14DAW1"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","870","870","870","870"]
["","","","Širina","mm","1100","1100","1100","1100"]
["","","","Dubina","mm","460","460","460","460"]
["Težina","Uređaj","","","kg","101","101","101","101"]
["Ventilator","Količina zraka","Grijanje","Visoko","m³/min","55.8","55.8","70.4","70.4"]
["","","Hlađenje","Visoko","m³/min","70.4","70.4","85","85"]
["Radno područje","Hlađenje","","Min.","°CDB","10","10","10","10"]
["","","","Maksimalno","°CDB","43","43","43","43"]
["Raspon rada","Topla voda","","Min.","°CDB","-25","-25","-25","-25"]
["Radno područje","Topla voda za kućanstvo","","Maksimalno","°CDB","25 (1), 35 (1)","25 (1), 35 (1)","25 (1), 35 (1)","25 (1), 35 (1)"]
["Razina zvučne snage","Grijanje","","Nom.","dBA","62.0 (2)","62.0 (2)","62.0 (2)","62.0 (2)"]
["Razina tlaka zvuka","Grijanje","","Nom.","dBA","48.0 (2)","48.0 (2)","48.0 (2)","48.0 (2)"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Punjenje","","","tCO2Eq","2.57","2.57","2.57","2.57"]
["","Punjenje","","","kg","3.8","3.8","3.8","3.8"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","VP","mm","9.5","9.5","9.5","9.5"]
["","Plin","","VP","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Odvod vode","","OD","mm","26","26","26","26"]
["","Razlika razine","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Toplinska izolacija","","","","Cijevi za tekućinu i plin","Cijevi za tekućinu i plin","Cijevi za tekućinu i plin","Cijevi za tekućinu i plin"]
["Napajanje","Naziv","","","","W1","W1","W1","W1"]
["","Faza","","","","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","400","400","400","400"]
["Struja","Preporučeni osigurači","","","A","16","16","16","16"]
["Napomene","","","","","(1) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(1) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(1) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(1) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona"]
["","","","","","(2) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(2) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(2) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(2) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°."]