{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBH12E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBH12EF9W"]
["Kućište","Boja","","","","Bijelo + crno"]
["","Materijal","","","","Smola, lim"]
["Dimenzije","Uređaj","","Height","mm","840"]
["","","","Širina","mm","440"]
["","","","Dubina","mm","390"]
["Težina","Uređaj","","","kg","36.5"]
["Razina zvučne snage","Nom.","","","dBA","44.0 (4)"]
["Razina tlaka zvuka","Nom.","","","dBA","30.0 (5)"]
["Raspon rada","Grijanje","Na strani vode","Min.","°C","0 (6)"]
["","","","Maks.","°C","0 (6)"]
["","Hlađenje","Ambijent:","Min.","°CDB","0 (6)"]
["","","Na strani vode","Min.","°C","0 (6)"]
["","","","Maks.","°C","0 (6)"]
["Power supply","Naziv","","","","Pogledajte napomenu 8"]
["Električni grijač","Napajanje","","Ime","","9W"]
["","","","Faza","","3~"]
["","","","Frekvencija","Hz","50"]
["","","","Napon","V","400"]
["","Preporučeni osigurači","","","A","20 (9)"]
["Napomene","","","","","(1) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja)."]
["","","","","","(2) - Uključujući cjevovod + pomoćni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu"]
["","","","","","(3) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa."]
["","","","","","(4) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Vrijednost je izmjerena u prostoriji bez jeke na 1m udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša. Navedna razina zvučnog tlaka izmjerena je s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C."]
["","","","","","(6) - Pogledajte radno područje jedinice."]
["","","","","","(7) - Ovisi o načinu rada, pogledajte priručnik za instalaciju."]
["","","","","","(8) - Gore navedeno napajanje hidrokutije predviđeno je samo za rezervni grijač. Razvodna kutija i pumpa hidrokutije napajaju se putem vanjske jedinice. Opcionalni spremnik tople vode ima zasebno napajanje."]
["","","","","","(9) - 4-polni 20 A krivulja za 400 V razred okidanja C (pogledajte shemu ožičenja)"]