{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBX16E9W7 / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBX16EF9W7 / EPRA14DAV37","ETBX16EF9W7 / EPRA16DAV37","ETBX16EF9W7 / EPRA18DAV37"]
["Učin grijanja","Min.","","","kW","3.70","3.96","4.40"]
["","Nom.","","","kW","5.69","9.00","9.00"]
["","Maks.","","","kW","10.18","10.91","12.12"]
["Učin hlađenja","Nom.","","","kW","10.6, 6.90","11.5, 7.88","12.5, 8.86"]
["Ulazna struja","Grijanje","","Min.","kW","0.88","0.95","1.05"]
["","","","Nom.","kW","1.22","1.80","1.80"]
["","","","Maks.","kW","2.09","2.24","2.49"]
["","Hlađenje","","Nom.","kW","2.55, 2.56","2.80, 2.93","3.05, 3.31"]
["COP","","","","","4.67","5.00","5.00"]
["EER","","","","","4.13, 2.70","4.11, 2.69","4.09, 2.68"]
["Grijanje prostora","Izlaz za vodu u prosječnoj klimi 55°C","Općenito","SCOP","","3.62","3.62","3.62"]
["","","","Razred sezonske učinkovitosti grijanja prostora","","A++","A++","A++"]
["","Izlaz za vodu u prosječnoj klimi 35°C","Općenito","SCOP","","4.57","4.57","4.57"]
["","","","Razred sezonske učinkovitosti grijanja prostora","","A+++","A+++","A+++"]
["Napomene","","","","","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(3) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(3) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(4) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(4) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(5) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(5) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511"]
["","","","","","(6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini"]