{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":11,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSH16E / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSH16P30EF / EPRA14DAW1","ETSH16P50EF / EPRA14DAW1","ETSH16P50EF / EPRA16DAW1","ETSH16P30EF / EPRA16DAW1","ETSH16P50EF / EPRA18DAW1","ETSH16P30EF / EPRA18DAW1"]
["Grijanje potrošne tople vode","Općenito","","Deklarirani profil opterećenja","","L","XL","XL","L","XL"]
["","Prosječni klimatski uvjeti","","Razred energetske učinkovitosti grijanja vode","","A+","A+","A+","A+","A+"]
["COP","","","","","4.79 (2)","4.79 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00"]
["Unutarnja jedinica","","","","","ETSH16P30EF","ETSH16P50EF","ETSH16P50EF","ETSH16P30EF","ETSH16P50EF","ETSH16P30EF"]
["Grijanje prostora","Izlaz za vodu u prosječnoj klimi 55°C","Općenito","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (sezonska učinkovitost grijanja prostora)","%","140","140","140","140","140"]
["","","","SCOP","","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["Učin grijanja","Nom.","","","kW","5.90 (2)","5.90 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Min.","","","kW","3.70 (1)","3.70 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)"]
["","Maks.","","","kW","9.75 (1)","9.75 (1)","10.44 (1)","10.44 (1)","11.60 (1)"]
["Ulazna struja","Grijanje","","Maks.","kW","2.17 (5)","2.17 (5)","2.32 (5)","2.32 (5)","2.58 (5)"]
["","","","Min.","kW","0.84 (5)","0.84 (5)","0.90 (5)","0.90 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.23 (2)","1.23 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["Napomene","","","","","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(3) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(3) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(3) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(3) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511"]
["","","","","","(4) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(4) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(4) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(4) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(4) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(5) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(5) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(5) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(5) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511"]
["Učin grijanja","Min.","","","kW","","","","","","4.40"]
["","Nom.","","","kW","","","","","","9.00"]
["","Maks.","","","kW","","","","","","11.60"]
["Ulazna struja","Grijanje","","Min.","kW","","","","","","1.00"]
["","","","Nom.","kW","","","","","","1.80"]
["","","","Maks.","kW","","","","","","2.58"]
["Grijanje potrošne tople vode","Općenito","","Deklarirani profil opterećenja","","","","","","","L"]
["","Prosječni klimatski uvjeti","","Razred energetske učinkovitosti grijanja vode","","","","","","","A+"]
["Grijanje prostora","Izlaz za vodu u prosječnoj klimi 55°C","Općenito","SCOP","","","","","","","3.57"]
["","","","Razred sezonske učinkovitosti grijanja prostora","","","","","","","A++"]
["","Izlaz za vodu u prosječnoj klimi 35°C","Općenito","SCOP","","","","","","","4.71"]
["","","","Razred sezonske učinkovitosti grijanja prostora","","","","","","","A+++"]