{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH16E9W7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH16S18EJ9W7","ETVH16S18EA9W7","ETVH16S23EA9W7","ETVH16S23EJ9W7"]
["Kućište","Materijal","","","","Lim prevučen zaštitnim slojem","Lim prevučen zaštitnim slojem","Lim prevučen zaštitnim slojem","Lim prevučen zaštitnim slojem"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","1650","1650","1850","1850"]
["","","","Širina","mm","595","595","595","595"]
["","","","Dubina","mm","625","625","625","625"]
["Težina","Uređaj","","","kg","109","109","118","118"]
["Razina zvučne snage","Nom.","","","dBA","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Razina tlaka zvuka","Nom.","","","dBA","30.0 (6)","30.0 (6)","30.0 (6)","30.0 (6)"]
["Raspon rada","Grijanje","Na strani vode","Min.","°C","0 (7)","0 (7)","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Maks.","°C","0 (7)","0 (7)","0 (7)","0 (7)"]
["","Hlađenje","Ambijent:","Min.","°CDB","0 (7)","0 (7)","0 (7)","0 (7)"]
["","","Na strani vode","Min.","°C","0 (7)","0 (7)","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Maks.","°C","0 (7)","0 (7)","0 (7)","0 (7)"]
["Napajanje","Naziv","","","","Pogledajte napomenu 9","Pogledajte napomenu 9","Pogledajte napomenu 9","Pogledajte napomenu 9"]
["Električni grijač","Napajanje","","Ime","","9W","9W","9W","9W"]
["","","","Faza","","3~","3~","3~","3~"]
["","","","Frekvencija","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Napon","V","400","400","400","400"]
["","Preporučeni osigurači","","","A","20.000 (10)","20.000 (10)","20.000 (10)","20.000 (10)"]
["Napomene","","","","","(1) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja).","(1) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja).","(1) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja).","(1) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja)."]
["","","","","","(2) - Na temelju dT od 45 K","(2) - Na temelju dT od 45 K","(2) - Na temelju dT od 45 K","(2) - Na temelju dT od 45 K"]
["","","","","","(3) - Uključujući cjevovod + pomoćni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu","(3) - Uključujući cjevovod + pomoćni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu","(3) - Uključujući cjevovod + pomoćni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu","(3) - Uključujući cjevovod + pomoćni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu"]
["","","","","","(4) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa.","(4) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa.","(4) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa.","(4) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa."]
["","","","","","(5) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(6) - Vrijednost je izmjerena u prostoriji bez jeke na 1m udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša. Navedna razina zvučnog tlaka izmjerena je s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C.","(6) - Vrijednost je izmjerena u prostoriji bez jeke na 1m udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša. Navedna razina zvučnog tlaka izmjerena je s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C.","(6) - Vrijednost je izmjerena u prostoriji bez jeke na 1m udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša. Navedna razina zvučnog tlaka izmjerena je s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C.","(6) - Vrijednost je izmjerena u prostoriji bez jeke na 1m udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša. Navedna razina zvučnog tlaka izmjerena je s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C."]
["","","","","","(7) - Pogledajte radno područje jedinice.","(7) - Pogledajte radno područje jedinice.","(7) - Pogledajte radno područje jedinice.","(7) - Pogledajte radno područje jedinice."]
["","","","","","(8) - Ovisi o načinu rada, pogledajte priručnik za instalaciju.","(8) - Ovisi o načinu rada, pogledajte priručnik za instalaciju.","(8) - Ovisi o načinu rada, pogledajte priručnik za instalaciju.","(8) - Ovisi o načinu rada, pogledajte priručnik za instalaciju."]
["","","","","","(9) - 4-polni 20 A krivulja za 400 V razred okidanja C (pogledajte shemu ožičenja)","(9) - 4-polni 20 A krivulja za 400 V razred okidanja C (pogledajte shemu ožičenja)","(9) - 4-polni 20 A krivulja za 400 V razred okidanja C (pogledajte shemu ožičenja)","(9) - 4-polni 20 A krivulja za 400 V razred okidanja C (pogledajte shemu ožičenja)"]