{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":29,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVZ16E6V7 / EPRA14-18DW7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVZ16S18EJ6V7 / EPRA14DAW17","ETVZ16S23EJ6V7 / EPRA14DAW17","ETVZ16S18EA6V7 / EPRA14DAW17","ETVZ16S23EA6V7 / EPRA14DAW17","ETVZ16S18EA6V7 / EPRA14DBW17","ETVZ16S18EJ6V7 / EPRA14DBW17","ETVZ16S23EA6V7 / EPRA14DBW17","ETVZ16S23EJ6V7 / EPRA14DBW17","ETVZ16S18EJ6V7 / EPRA16DAW17","ETVZ16S23EJ6V7 / EPRA16DAW17","ETVZ16S23EA6V7 / EPRA16DAW17","ETVZ16S18EA6V7 / EPRA16DAW17","ETVZ16S18EA6V7 / EPRA16DBW17","ETVZ16S18EJ6V7 / EPRA16DBW17","ETVZ16S23EA6V7 / EPRA16DBW17","ETVZ16S23EJ6V7 / EPRA16DBW17","ETVZ16S18EJ6V7 / EPRA18DAW17","ETVZ16S23EJ6V7 / EPRA18DAW17","ETVZ16S23EA6V7 / EPRA18DAW17","ETVZ16S18EA6V7 / EPRA18DAW17","ETVZ16S18EA6V7 / EPRA18DBW17","ETVZ16S18EJ6V7 / EPRA18DBW17","ETVZ16S23EA6V7 / EPRA18DBW17","ETVZ16S23EJ6V7 / EPRA18DBW17"]
["Učin grijanja","Min.","","","kW","3.70","3.70","3.70","3.70","3.70","3.70","3.70","3.70","3.96","3.96","3.96","3.96","3.96","3.96","3.96","3.96","4.40","4.40","4.40","4.40","4.40","4.40","4.40","4.40"]
["","Nom.","","","kW","5.90","5.90","5.90","5.90","5.90","5.90","5.90","5.90","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Maks.","","","kW","9.75","9.75","9.75","9.75","9.75","9.75","9.75","9.75","10.44","10.44","10.44","10.44","10.44","10.44","10.44","10.44","11.60","11.60","11.60","11.60","11.60","11.60","11.60","11.60"]
["Ulazna struja","Grijanje","","Min.","kW","0.84","0.84","0.84","0.84","0.84","0.84","0.84","0.84","0.90","0.90","0.90","0.90","0.90","0.90","0.90","0.90","1.00","1.00","1.00","1.00","1.00","1.00","1.00","1.00"]
["","","","Nom.","kW","1.23","1.23","1.23","1.23","1.23","1.23","1.23","1.23","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80"]
["","","","Maks.","kW","2.17","2.17","2.17","2.17","2.17","2.17","2.17","2.17","2.32","2.32","2.32","2.32","2.32","2.32","2.32","2.32","2.58","2.58","2.58","2.58","2.58","2.58","2.58","2.58"]
["Ulazna snaga","Potrošna topla voda od 10°C do 50 °C","","Nom.","kWh","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57","2.57","2.85","2.85","2.57","2.85","2.85","2.57","2.57","2.57","2.85","2.85","2.57","2.85","2.85","2.57","2.57","2.57","2.85","2.85"]
["Vrijeme zagrijavanja od 10°C do 50 °C.","hr","","","","9 sati i 20 minuta pri temperaturi okoline od 7 °C","1 sat i 13 minuta pri temperaturi okoline od 7°C","9 sati i 20 minuta pri temperaturi okoline od 7 °C","1 sat i 13 minuta pri temperaturi okoline od 7°C","9 sati i 20 minuta pri temperaturi okoline od 7 °C","9 sati i 20 minuta pri temperaturi okoline od 7 °C","1 sat i 13 minuta pri temperaturi okoline od 7°C","1 sat i 13 minuta pri temperaturi okoline od 7°C","9 sati i 20 minuta pri temperaturi okoline od 7 °C","1 sat i 13 minuta pri temperaturi okoline od 7°C","1 sat i 13 minuta pri temperaturi okoline od 7°C","9 sati i 20 minuta pri temperaturi okoline od 7 °C","9 sati i 20 minuta pri temperaturi okoline od 7 °C","9 sati i 20 minuta pri temperaturi okoline od 7 °C","1 sat i 13 minuta pri temperaturi okoline od 7°C","1 sat i 13 minuta pri temperaturi okoline od 7°C","9 sati i 20 minuta pri temperaturi okoline od 7 °C","1 sat i 13 minuta pri temperaturi okoline od 7°C","1 sat i 13 minuta pri temperaturi okoline od 7°C","9 sati i 20 minuta pri temperaturi okoline od 7 °C","9 sati i 20 minuta pri temperaturi okoline od 7 °C","9 sati i 20 minuta pri temperaturi okoline od 7 °C","1 sat i 13 minuta pri temperaturi okoline od 7°C","1 sat i 13 minuta pri temperaturi okoline od 7°C"]
["COP","","","","","4.79","4.79","4.79","4.79","4.79","4.79","4.79","4.79","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Grijanje potrošne tople vode","Općenito","","Deklarirani profil opterećenja","","L","XL","L","XL","L","L","XL","XL","L","XL","XL","L","L","L","XL","XL","L","XL","XL","L","L","L","XL","XL"]
["","Prosječni klimatski uvjeti","","Razred energetske učinkovitosti grijanja vode","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Grijanje prostora","Izlaz za vodu u prosječnoj klimi 55°C","Općenito","SCOP","","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["","","","Razred sezonske učinkovitosti grijanja prostora","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Izlaz za vodu u prosječnoj klimi 35°C","Općenito","SCOP","","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71"]
["","","","Razred sezonske učinkovitosti grijanja prostora","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Napomene","","","","","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C","(1) - Učin je u skladu s normom EN14511 i valjan je za raspon grijane vode dT = 3~8°C at Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511","(3) - Ulazna snaga je ukupna snaga unutarnjih i vanjskih jedinica, uključujući cirkulacijsku crpku; u skladu s EN14511"]
["","","","","","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147.","(4) - Ispitano pri Ta DB/WB 7 °C/6 °C prema EN 16147."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini","(5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), s pumpom na punoj brzini"]