{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":16,"n_cols":17,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-4ZXR"]
[]
[]
[]
[]
["","EWYD4004ZXRA2","EWYD4004ZXRB2","EWYD4504ZXRA2","EWYD4504ZXRB2","EWYD5004ZXRA2","EWYD5004ZXRB2","EWYD5504ZXRA2","EWYD5504ZXRB2","EWYD6004ZXRA2","EWYD6004ZXRB2","EWYD6504ZXRA2","EWYD6504ZXRB2","EWYD7004ZXRA2","EWYD7004ZXRB2","EWYD8004ZXRA2","EWYD8004ZXRB2"]
["Napomene","(1) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo hlađenje” na temperaturi okoline od 35°C, 50% R.V.; Temperatura ulazne vode 12°C, temperatura izlazne vode 7°C.","(1) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo hlađenje” na temperaturi okoline od 35°C, 50% R.V.; Temperatura ulazne vode 12°C, temperatura izlazne vode 7°C.","(1) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo hlađenje” na temperaturi okoline od 35°C, 50% R.V.; Temperatura ulazne vode 12°C, temperatura izlazne vode 7°C.","(1) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo hlađenje” na temperaturi okoline od 35°C, 50% R.V.; Temperatura ulazne vode 12°C, temperatura izlazne vode 7°C.","(1) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo hlađenje” na temperaturi okoline od 35°C, 50% R.V.; Temperatura ulazne vode 12°C, temperatura izlazne vode 7°C.","(1) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo hlađenje” na temperaturi okoline od 35°C, 50% R.V.; Temperatura ulazne vode 12°C, temperatura izlazne vode 7°C.","(1) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo hlađenje” na temperaturi okoline od 35°C, 50% R.V.; Temperatura ulazne vode 12°C, temperatura izlazne vode 7°C.","(1) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo hlađenje” na temperaturi okoline od 35°C, 50% R.V.; Temperatura ulazne vode 12°C, temperatura izlazne vode 7°C.","(1) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo hlađenje” na temperaturi okoline od 35°C, 50% R.V.; Temperatura ulazne vode 12°C, temperatura izlazne vode 7°C.","(1) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo hlađenje” na temperaturi okoline od 35°C, 50% R.V.; Temperatura ulazne vode 12°C, temperatura izlazne vode 7°C.","(1) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo hlađenje” na temperaturi okoline od 35°C, 50% R.V.; Temperatura ulazne vode 12°C, temperatura izlazne vode 7°C.","(1) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo hlađenje” na temperaturi okoline od 35°C, 50% R.V.; Temperatura ulazne vode 12°C, temperatura izlazne vode 7°C.","(1) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo hlađenje” na temperaturi okoline od 35°C, 50% R.V.; Temperatura ulazne vode 12°C, temperatura izlazne vode 7°C.","(1) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo hlađenje” na temperaturi okoline od 35°C, 50% R.V.; Temperatura ulazne vode 12°C, temperatura izlazne vode 7°C.","(1) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo hlađenje” na temperaturi okoline od 35°C, 50% R.V.; Temperatura ulazne vode 12°C, temperatura izlazne vode 7°C.","(1) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo hlađenje” na temperaturi okoline od 35°C, 50% R.V.; Temperatura ulazne vode 12°C, temperatura izlazne vode 7°C."]
["Napomene","(2) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo grijanje” na temperaturi okoline od 7°C, 85% R.V.; Temperatura ulazne vode 40°C, temperatura izlazne vode 45°C.","(2) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo grijanje” na temperaturi okoline od 7°C, 85% R.V.; Temperatura ulazne vode 40°C, temperatura izlazne vode 45°C.","(2) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo grijanje” na temperaturi okoline od 7°C, 85% R.V.; Temperatura ulazne vode 40°C, temperatura izlazne vode 45°C.","(2) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo grijanje” na temperaturi okoline od 7°C, 85% R.V.; Temperatura ulazne vode 40°C, temperatura izlazne vode 45°C.","(2) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo grijanje” na temperaturi okoline od 7°C, 85% R.V.; Temperatura ulazne vode 40°C, temperatura izlazne vode 45°C.","(2) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo grijanje” na temperaturi okoline od 7°C, 85% R.V.; Temperatura ulazne vode 40°C, temperatura izlazne vode 45°C.","(2) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo grijanje” na temperaturi okoline od 7°C, 85% R.V.; Temperatura ulazne vode 40°C, temperatura izlazne vode 45°C.","(2) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo grijanje” na temperaturi okoline od 7°C, 85% R.V.; Temperatura ulazne vode 40°C, temperatura izlazne vode 45°C.","(2) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo grijanje” na temperaturi okoline od 7°C, 85% R.V.; Temperatura ulazne vode 40°C, temperatura izlazne vode 45°C.","(2) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo grijanje” na temperaturi okoline od 7°C, 85% R.V.; Temperatura ulazne vode 40°C, temperatura izlazne vode 45°C.","(2) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo grijanje” na temperaturi okoline od 7°C, 85% R.V.; Temperatura ulazne vode 40°C, temperatura izlazne vode 45°C.","(2) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo grijanje” na temperaturi okoline od 7°C, 85% R.V.; Temperatura ulazne vode 40°C, temperatura izlazne vode 45°C.","(2) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo grijanje” na temperaturi okoline od 7°C, 85% R.V.; Temperatura ulazne vode 40°C, temperatura izlazne vode 45°C.","(2) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo grijanje” na temperaturi okoline od 7°C, 85% R.V.; Temperatura ulazne vode 40°C, temperatura izlazne vode 45°C.","(2) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo grijanje” na temperaturi okoline od 7°C, 85% R.V.; Temperatura ulazne vode 40°C, temperatura izlazne vode 45°C.","(2) - Rad u načinu rada zrak-voda „Samo grijanje” na temperaturi okoline od 7°C, 85% R.V.; Temperatura ulazne vode 40°C, temperatura izlazne vode 45°C."]
["Napomene","(3) - Rad u nazivnom načinu voda-voda „Hlađenje + Grijanje” s protokom vode na hladne i tople izmjenjivače topline određen je pri uvjetima za „Samo hlađenje” i „Samo grijanje”.","(3) - Rad u nazivnom načinu voda-voda „Hlađenje + Grijanje” s protokom vode na hladne i tople izmjenjivače topline određen je pri uvjetima za „Samo hlađenje” i „Samo grijanje”.","(3) - Rad u nazivnom načinu voda-voda „Hlađenje + Grijanje” s protokom vode na hladne i tople izmjenjivače topline određen je pri uvjetima za „Samo hlađenje” i „Samo grijanje”.","(3) - Rad u nazivnom načinu voda-voda „Hlađenje + Grijanje” s protokom vode na hladne i tople izmjenjivače topline određen je pri uvjetima za „Samo hlađenje” i „Samo grijanje”.","(3) - Rad u nazivnom načinu voda-voda „Hlađenje + Grijanje” s protokom vode na hladne i tople izmjenjivače topline određen je pri uvjetima za „Samo hlađenje” i „Samo grijanje”.","(3) - Rad u nazivnom načinu voda-voda „Hlađenje + Grijanje” s protokom vode na hladne i tople izmjenjivače topline određen je pri uvjetima za „Samo hlađenje” i „Samo grijanje”.","(3) - Rad u nazivnom načinu voda-voda „Hlađenje + Grijanje” s protokom vode na hladne i tople izmjenjivače topline određen je pri uvjetima za „Samo hlađenje” i „Samo grijanje”.","(3) - Rad u nazivnom načinu voda-voda „Hlađenje + Grijanje” s protokom vode na hladne i tople izmjenjivače topline određen je pri uvjetima za „Samo hlađenje” i „Samo grijanje”.","(3) - Rad u nazivnom načinu voda-voda „Hlađenje + Grijanje” s protokom vode na hladne i tople izmjenjivače topline određen je pri uvjetima za „Samo hlađenje” i „Samo grijanje”.","(3) - Rad u nazivnom načinu voda-voda „Hlađenje + Grijanje” s protokom vode na hladne i tople izmjenjivače topline određen je pri uvjetima za „Samo hlađenje” i „Samo grijanje”.","(3) - Rad u nazivnom načinu voda-voda „Hlađenje + Grijanje” s protokom vode na hladne i tople izmjenjivače topline određen je pri uvjetima za „Samo hlađenje” i „Samo grijanje”.","(3) - Rad u nazivnom načinu voda-voda „Hlađenje + Grijanje” s protokom vode na hladne i tople izmjenjivače topline određen je pri uvjetima za „Samo hlađenje” i „Samo grijanje”.","(3) - Rad u nazivnom načinu voda-voda „Hlađenje + Grijanje” s protokom vode na hladne i tople izmjenjivače topline određen je pri uvjetima za „Samo hlađenje” i „Samo grijanje”.","(3) - Rad u nazivnom načinu voda-voda „Hlađenje + Grijanje” s protokom vode na hladne i tople izmjenjivače topline određen je pri uvjetima za „Samo hlađenje” i „Samo grijanje”.","(3) - Rad u nazivnom načinu voda-voda „Hlađenje + Grijanje” s protokom vode na hladne i tople izmjenjivače topline određen je pri uvjetima za „Samo hlađenje” i „Samo grijanje”.","(3) - Rad u nazivnom načinu voda-voda „Hlađenje + Grijanje” s protokom vode na hladne i tople izmjenjivače topline određen je pri uvjetima za „Samo hlađenje” i „Samo grijanje”."]
["Napomene","(4) - Temperatura izlazne rashlađene vode 7°C, temperatura tople izlazne vode 45°C.","(4) - Temperatura izlazne rashlađene vode 7°C, temperatura tople izlazne vode 45°C.","(4) - Temperatura izlazne rashlađene vode 7°C, temperatura tople izlazne vode 45°C.","(4) - Temperatura izlazne rashlađene vode 7°C, temperatura tople izlazne vode 45°C.","(4) - Temperatura izlazne rashlađene vode 7°C, temperatura tople izlazne vode 45°C.","(4) - Temperatura izlazne rashlađene vode 7°C, temperatura tople izlazne vode 45°C.","(4) - Temperatura izlazne rashlađene vode 7°C, temperatura tople izlazne vode 45°C.","(4) - Temperatura izlazne rashlađene vode 7°C, temperatura tople izlazne vode 45°C.","(4) - Temperatura izlazne rashlađene vode 7°C, temperatura tople izlazne vode 45°C.","(4) - Temperatura izlazne rashlađene vode 7°C, temperatura tople izlazne vode 45°C.","(4) - Temperatura izlazne rashlađene vode 7°C, temperatura tople izlazne vode 45°C.","(4) - Temperatura izlazne rashlađene vode 7°C, temperatura tople izlazne vode 45°C.","(4) - Temperatura izlazne rashlađene vode 7°C, temperatura tople izlazne vode 45°C.","(4) - Temperatura izlazne rashlađene vode 7°C, temperatura tople izlazne vode 45°C.","(4) - Temperatura izlazne rashlađene vode 7°C, temperatura tople izlazne vode 45°C.","(4) - Temperatura izlazne rashlađene vode 7°C, temperatura tople izlazne vode 45°C."]
["Napomene","(5) - Razina zvučne snage odnosi se na uvjet (1) za hlađenje i (2) za grijanje.","(5) - Razina zvučne snage odnosi se na uvjet (1) za hlađenje i (2) za grijanje.","(5) - Razina zvučne snage odnosi se na uvjet (1) za hlađenje i (2) za grijanje.","(5) - Razina zvučne snage odnosi se na uvjet (1) za hlađenje i (2) za grijanje.","(5) - Razina zvučne snage odnosi se na uvjet (1) za hlađenje i (2) za grijanje.","(5) - Razina zvučne snage odnosi se na uvjet (1) za hlađenje i (2) za grijanje.","(5) - Razina zvučne snage odnosi se na uvjet (1) za hlađenje i (2) za grijanje.","(5) - Razina zvučne snage odnosi se na uvjet (1) za hlađenje i (2) za grijanje.","(5) - Razina zvučne snage odnosi se na uvjet (1) za hlađenje i (2) za grijanje.","(5) - Razina zvučne snage odnosi se na uvjet (1) za hlađenje i (2) za grijanje.","(5) - Razina zvučne snage odnosi se na uvjet (1) za hlađenje i (2) za grijanje.","(5) - Razina zvučne snage odnosi se na uvjet (1) za hlađenje i (2) za grijanje.","(5) - Razina zvučne snage odnosi se na uvjet (1) za hlađenje i (2) za grijanje.","(5) - Razina zvučne snage odnosi se na uvjet (1) za hlađenje i (2) za grijanje.","(5) - Razina zvučne snage odnosi se na uvjet (1) za hlađenje i (2) za grijanje.","(5) - Razina zvučne snage odnosi se na uvjet (1) za hlađenje i (2) za grijanje."]
["Napomene","(6) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","(6) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","(6) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","(6) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","(6) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","(6) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","(6) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","(6) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","(6) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","(6) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","(6) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","(6) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","(6) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","(6) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","(6) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","(6) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1"]
["Napomene","(7) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","(7) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","(7) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","(7) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","(7) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","(7) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","(7) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","(7) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","(7) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","(7) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","(7) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","(7) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","(7) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","(7) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","(7) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","(7) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage."]
["Napomene","(8) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","(8) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","(8) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","(8) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","(8) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","(8) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","(8) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","(8) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","(8) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","(8) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","(8) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","(8) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","(8) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","(8) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","(8) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","(8) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom"]
["Napomene","(9) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(9) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(9) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(9) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(9) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(9) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(9) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(9) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(9) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(9) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(9) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(9) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(9) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(9) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(9) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(9) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka."]
["Napomene","(10) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(10) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(10) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(10) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(10) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(10) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(10) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(10) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(10) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(10) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(10) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(10) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(10) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(10) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(10) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(10) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice."]