{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":94,"n_cols":21,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSL","EWYD270BZSL","EWYD290BZSL","EWYD320BZSL","EWYD330BZSL","EWYD360BZSL","EWYD370BZSL","EWYD400BZSL","EWYD430BZSL","EWYD450BZSL","EWYD510BZSLB3","EWYD490BZSL","EWYD530BZSLB3","EWYD510BZSL","EWYD570BZSLB3","EWYD570BZSL"]
["Učin hlađenja","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","503","","519","","569"]
["Regulacija učina","Metoda","","","","","","","","","","","","","","Varijabilna","","Varijabilna","","Varijabilna"]
["","Minimalni učin","","","%","","","","","","","","","","","9","","9","","9"]
["Priključna snaga","Hlađenje","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","178","","185","","217"]
["EER","","","","","2.76","2.66","2.62","2.75","2.68","2.64","2.57","2.66","2.59","2.83","2.82","2.77","2.8","2.73","2.62","2.61"]
["IPLV","","","","","4.90","4.96","4.91","5.17","5.08","5.12","5.06","5.22","5.13","5.07","5.03","5.03","4.99","4.99","4.89","4.90"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.56","","4.6","","4.55"]
["Dimenzije","Uređaj","","Dubina","mm","","","","","","","","","","","6,659","","6,659","","6,659"]
["","","","Visina","mm","","","","","","","","","","","2,280","","2,280","","2,280"]
["","","","Širina","mm","","","","","","","","","","","2,254","","2,254","","2,254"]
["Težina","Radna težina","","","kg","","","","","","","","","","","6,234","","6,474","","6,463"]
["","Uređaj","","","kg","","","","","","","","","","","6,005","","6,245","","6,245"]
["Kućište","Boja","","","","","","","","","","","","","","Slonovača bijelo","","Slonovača bijelo","","Slonovača bijelo"]
["","Materijal","","","","","","","","","","","","","","Galvaniziran i obojen čelični lim","","Galvaniziran i obojen čelični lim","","Galvaniziran i obojen čelični lim"]
["Zračni izmjenjivač topline","Tip","","","","","","","","","","","","","","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama"]
["Ventilator","Količina","","","","","","","","","","","","","","12","","12","","12"]
["","Tip","","","","","","","","","","","","","","Direktni propeler","","Direktni propeler","","Direktni propeler"]
["Motor ventilatora","Pogon","","","","","","","","","","","","","","Direktno na liniju","","Direktno na liniju","","Direktno na liniju"]
["Kompresor","Količina_","","","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["","Tip","","","","","","","","","","","","","","Jednovijčani kompresor","","Jednovijčani kompresor","","Jednovijčani kompresor"]
["","Početna metoda_","","","","","","","","","","","","","","Pogonjen inverterom","","Pogonjen inverterom","","Pogonjen inverterom"]
["Sound power level","Hlađenje","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","97","","97","","97"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","77.2","","77.2","","77.2"]
["Radna tvar","Tip","","","","","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","","","1,430.0","","1,430.0","","1,430.0"]
["","Punjenje","","","kg","","","","","","","","","","","141","","141","","147"]
["","Krugovi","","Količina","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["Priključci cjevovoda","Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)","","","","","","","","","","","","","","219.1","","219.1","","219.1"]
["Power supply","Faza","","","","","","","","","","","","","","3~","","3~","","3~"]
["","Frekvencija","","","Hz","","","","","","","","","","","50","","50","","50"]
["","Napon","","","V","","","","","","","","","","","400","","400","","400"]
["","Raspon napona","","Min.","%","","","","","","","","","","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","%","","","","","","","","","","","10","","10","","10"]
["Jedinica","Struja pokretanja","","Maksimalno","A","","","","","","","","","","","0","","0","","0"]
["","Radna struja","Hlađenje","Nom.","A","","","","","","","","","","","291","","305","","305"]
["","","","Maksimalno","A","","","","","","","","","","","410","","447","","447"]
["","Maks. struja jedinice za dimenzioniranje žica","","","A","","","","","","","","","","","451","","492","","492"]
["Učin hlađenja","Nom.","","","kW","247","265","290","315","330","353","370","401","423","446","","490","","507","","565"]
["Regulacija učina","Metoda","","","","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","","Kontinuirana regulacija","","Kontinuirana regulacija","","Kontinuirana regulacija"]
["","Minimalni učin","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","","9.0","","9.0","","9.0"]
["Ulazna struja","Hlađenje","","Nom.","kW","89.5","99.5","110","115","123","134","144","151","163","158","","177","","186","","216"]
["Dimenzije","Uređaj","","Dubina","mm","3547","3547","3547","4428","4428","4428","4428","5329","5329","6659","","6659","","6659","","6659"]
["","","","Visina","mm","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2280","","2280","","2280","","2280"]
["","","","Širina","mm","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","","2254","","2254","","2254"]
["Težina","Radna težina","","","kg","3888","3933","3978","4343","4343","4408","4478","4858","4858","5765","","6234","","6474","","6463"]
["","Uređaj","","","kg","3750","3795","3840","4210","4210","4280","4350","4730","4730","5525","","6005","","6245","","6245"]
["Kućište","Boja","","","","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","","Slonovača bijelo","","Slonovača bijelo","","Slonovača bijelo"]
["","Materijal","","","","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","","Galvaniziran i obojen čelični lim","","Galvaniziran i obojen čelični lim","","Galvaniziran i obojen čelični lim"]
["Zračni izmjenjivač topline","Tip","","","","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom"]
["Ventilator","Količina","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","","12","","12","","12"]
["","Tip","","","","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","","Direktni propeler","","Direktni propeler","","Direktni propeler"]
["Ventilator ","Brzina protoka zraka ","Hlađenje ","Nom.","l/s","24432","24264","24095","32576","32576","32628","32127","40720","40720","48863","","48415","","47732","","48191"]
["Motor ventilatora","Pogon","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","","DOL","","DOL","","DOL"]
["Kompresor","Količina_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["","Tip","","","","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","","Jednovijčani kompresor","","Jednovijčani kompresor","","Jednovijčani kompresor"]
["","Početna metoda_","","","","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","","VFD pogonjen","","VFD pogonjen","","VFD pogonjen"]
["Raspon rada","Na strani zraka","Hlađenje","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45","","45","","45","","45"]
["Radno područje","Na strani vode","Isparivač","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","","-8","","-8","","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","","15","","15","","15"]
["Razina zvučne snage","Hlađenje","","Nom.","dBA","94","94","94","95","95","95","95","95","95","97","","97","","97","","97"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Nom.","dBA","76","76","76","76","76","76","76","76","76","77","","77","","77","","77"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","","1430","","1430","","1430"]
["","Krugovi","","Količina","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["Priključci cjevovoda","Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm"]
["Napajanje","Faza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","","3~","","3~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","","50","","50"]
["","Napon","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","","400","","400"]
["","Raspon napona","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","","10","","10","","10"]
["Jedinica","Struja pokretanja","","Maksimalno","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","288","","311","","305"]
["","Radna struja","Hlađenje","Nom.","A","147","161","177","187","201","217","230","244","261","258","","263","","275","","319"]
["","","","Maksimalno","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","","381","","415","","406"]
["","Maks. struja jedinice za dimenzioniranje žica","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","398","370","","381","","415","","406"]
["Napomene","","","","","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem."]
["","","","","","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem."]
["","","","","","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825."]
["","","","","","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%."]
["","","","","","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja."]
["","","","","","(7) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","","(7) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","","(7) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","","(7) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C. Struja kompresora + ventilatora."]
["","","","","","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona."]
["","","","","","(9) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(9) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(9) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(9) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(9) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(9) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(9) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(9) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(9) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(9) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","","(9) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","","(9) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","","(9) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora"]
["","","","","","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","","(11) - Tekućina: Voda","","(11) - Tekućina: Voda","","(11) - Tekućina: Voda"]
["","","","","","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS)."]
["","","","","","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici."]