{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FAA-B / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FAA71BUV1B / RZQSG71L3V1B","FAA100BUV1B / RZQSG100L9V1B"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","6.80","9.50"]
["Hlađenje prostora","SEER","","","6.05","5.61"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","394","593"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","9.50"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A+","A+"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","6.33","6.81"]
["","SCOP/A","","","3.90","4.01"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A","A+"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","2,123","2,378"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","3.21","3.01"]
["","Annual energy consumption","","kWh","1,059","1,578"]
["","COP","","","3.61","3.41"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A","B"]
["","","Grijanje","","A","B"]
["Učin grijanja","Nom.","","kW","7.50","10.80"]
["Napomene","","","","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["","","","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]