{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":12,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9)"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FBA35A2VEB9","FBA50A2VEB9","FBA60A2VEB9","FBA71A2VEB9","FBA100A2VEB","FBA125A2VEB","FBA140A2VEB"]
["Učin hlađenja","Ukupan učin","","Nom.","kW","","","","","","14.00","15.40"]
["Učin grijanja","Ukupni učin","","Nom.","kW","","","","","","13.5","15.5"]
["Kućište","Boja","","","","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)"]
["","Materijal","","","","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Širina","mm","700","700","1000","1000","1400","1400","1400"]
["","","","Dubina","mm","800","800","800","800","800","800","800"]
["Težina","Uređaj","","","kg","28.0","28.0","35.0","35.0","46.0","46.0","46.0"]
["Ventilator","Količina zraka","Hlađenje","Visoko","m³/min","15.0","15.0","18.0","18.0","29.0","34.0","34.0"]
["","Protok zraka","Hlađenje","Srednji","m³/min","12.5","12.5","15.0","15.0","24.5","29.0","29.0"]
["","","","Nizak","m³/min","10.5","10.5","12.5","12.5","20.0","23.5","23.5"]
["","","Grijanje","Visoko","m³/min","15.0","15.0","18.0","18.0","29.0","34.0","34.0"]
["","Protok zraka","Grijanje","Srednji","m³/min","12.5","12.5","15.0","15.0","24.5","29.0","29.0"]
["","","Grijanje","Nizak","m³/min","10.5","10.5","12.5","12.5","20.0","23.5","23.5"]
["","Vanjski statički tlak","","Ventilator-=-Vanjski statički tlak-=-Nom.-=-Pa","Pa","30","30","30","30","40","50","50"]
["Zvučna snaga","Hlađenje","","","dBA","60.0","60.0","56.0","56.0","58.0","62.0","62.0"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Visoko","dBA","35.0","35.0","30.0","30.0","34.0","37.0","37.0"]
["Razina zvučnog tlaka","Hlađenje","","Srednji","dBA","32.0","32.0","28.0","28.0","32.0","35.0","35.0"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Nizak","dBA","29.0","29.0","25.0","25.0","30.0","32.0","32.0"]
["","Grijanje","","Visoko","dBA","37.0","37.0","31.0","31.0","36.0","38.0","38.0"]
["Razina zvučnog tlaka","Grijanje","","Srednji","dBA","34.0","34.0","28.0","28.0","33.0","35.0","35.0"]
["Razina tlaka zvuka","Grijanje","","Nizak","dBA","29.0","29.0","25.0","25.0","30.0","32.0","32.0"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","VP","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","","VP","mm","9.52","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Odvod vode","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Odvod do visine","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625"]
["Upravljački sustavi","Infracrveno daljinsko upravljanje","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["","Žično daljinsko upravljanje","","","","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["Standardna dodatna oprema","Installation manual","","","","1","1","1","","1","1","1"]
["","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","","8","8","8"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","","1","1","1"]
["","Clamps","","","","4","4","4","","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","","40","40","40"]
["","Sealing pads","","","","5","5","5","","5","5","5"]
["Napajanje","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napon","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Standardna dodatna oprema","Priručnik za instalaciju","","","","","","","1"]
["","Podloška za okvir vješalice","","","","","","","8"]
["","Radni priručnik","","","","","","","1"]
["","Stezaljke","","","","","","","4"]
["","Drenažno crijevo","","","","","","","1"]
["","Izolacija priključka","","","","","","","2"]
["","Metalna obujmica za drenažno crijevo","","","","","","","1"]
["","Vijci","","","","","","","40"]
["","Umeci za brtvljenje","","","","","","","5"]
["Napomene","","","","","","","","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka."]
["","","","","","","","","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]