{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB / RXM35M3V1B9","FCAG50AVEB / RXM50M3V1B9","FCAG60AVEB / RXM60M3V1B9"]
["Rashladni učin","Nom.","","kW","3.50","5.00","5.70"]
["Hlađenje prostora","SEER","","","6.35","6.54","6.40"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","193","266","312"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","3.50","5.00","5.70"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A++","A++","A++"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","3.32","4.36","4.71"]
["","SCOP/A","","","4.90","4.30","4.20"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A++","A+","A+"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","948","1,419","1,569"]
["Nazivna učinkovitost","Godišnja potrošnja energije","","kWh","471","697","862"]
["","EER","","","3.72","3.58","3.31"]
["","COP","","","3.77","3.70","3.38"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A","A","A"]
["","","Grijanje","","A","A","C"]
["Učin grijanja","Nom.","","kW","4.20","6.00","7.00"]
["Napomene","","","","(1) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","(2) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]
["","","","","(3) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(3) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(3) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]