{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RZASG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZASG100M7Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZASG100M7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZASG125M7Y1B","FCAG125AVEB / RZASG125M7Y1B","FCAG140AVEB / RZASG140M7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZASG140M7Y1B"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","","","12.1 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Hlađenje prostora","SEER","","","","","9.47","5.76","6.53","11.6"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","","767","1,261","1,231","694"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","","12.1","12.1","13.4","13.4"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","","","6.00","6.00","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","","","4.65","4.05","4.31","5.49"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","","1,807","2,074","2,534","1,989"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","","","13.5 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Vanjska jedinica","","","","RZASG100M7Y1B","RZASG100M7Y1B"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","9.50","9.50"]
["Učin grijanja","Nom.","","kW","10.8","10.8"]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","9.50","9.50"]
["","SEER","","","7.22","6.80"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","461","489"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","A+","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","4.07","3.90"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","2064","2154"]
["Napomene","","","","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m"]
["","","","","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]