{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":64,"n_cols":12,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCAG35BVEB","FCAG50BVEB","FCAG60BVEB","FCAG71BVEB","FCAG100BVEB","FCAG125BVEB","FCAG140BVEB"]
["Učin hlađenja","Ukupan učin","","Nom.","kW","3.50","5.00","5.70","6.80","9.50","12.10","13.40"]
["Učin grijanja","Ukupni učin","","Nom.","kW","4.2","6.0","7.0","7.5","10.8","13.5","15.5"]
["Kućište","Materijal","","","","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["","","","Širina","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Dubina","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["Težina","Uređaj","","","kg","18","19","19","21","23","23","23"]
["Ventilator","Količina zraka","Hlađenje","Visoko","m³/min","12.9","14.6","14.9","15.1","22.7","27.2","27.2"]
["","Protok zraka","Hlađenje","Srednji","m³/min","10.6","11.8","12.2","13","17.8","20.4","20.4"]
["","","","Nizak","m³/min","8.8","9.4","9.6","10.8","13","13.1","13.1"]
["","","Grijanje","Visoko","m³/min","14.1","14.6","14.9","15.1","23","27","27"]
["","Protok zraka","Grijanje","Srednji","m³/min","11.6","11.8","12.2","12.9","18.1","20.2","20.2"]
["","","Grijanje","Nizak","m³/min","9.4","9.4","9.6","10.8","13.2","13","13"]
["Zvučna snaga","Hlađenje","","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Grijanje","","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Visoko","dBA","31","31","33","35","37","41","41"]
["Razina zvučnog tlaka","Hlađenje","","Srednji","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Nizak","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Grijanje","","Visoko","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["Razina zvučnog tlaka","Grijanje","","Srednji","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["Razina tlaka zvuka","Grijanje","","Nizak","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","VP","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","","VP","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Odvod vode","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Dekorativni panel","Model","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Širina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Dubina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Težina","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Ukrasna ploča 2","Model","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Širina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Dubina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Težina","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Ukrasna ploča 3","Model","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Širina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Dubina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Težina","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Upravljački sustavi","Infracrveno daljinsko upravljanje","","","","BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB","BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB","BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB","BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB","BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB","BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB","BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB"]
["","Žično daljinsko upravljanje","","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7"]
["Standardna dodatna oprema","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Wire clamp material","","","","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation guide","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Sealing pads","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Napajanje","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napon","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Napomene","","","","","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka."]
["","","","","","(2) - BYCQ140E2W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140E2W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140E2W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140E2W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140E2W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140E2W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140E2W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140E2W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140E2W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140E2W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140E2W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140E2W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140E2W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140E2W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine."]
["","","","","","(3) - BYCQ140E2W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140E2W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140E2W1B: standardni crni panel sa sivim lamelama.","(3) - BYCQ140E2W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140E2W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140E2W1B: standardni crni panel sa sivim lamelama.","(3) - BYCQ140E2W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140E2W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140E2W1B: standardni crni panel sa sivim lamelama.","(3) - BYCQ140E2W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140E2W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140E2W1B: standardni crni panel sa sivim lamelama.","(3) - BYCQ140E2W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140E2W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140E2W1B: standardni crni panel sa sivim lamelama.","(3) - BYCQ140E2W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140E2W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140E2W1B: standardni crni panel sa sivim lamelama.","(3) - BYCQ140E2W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140E2W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140E2W1B: standardni crni panel sa sivim lamelama."]