{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71GVEB (Archived)","FCAHG100GVEB (Archived)","FCAHG125GVEB (Archived)","FCAHG140GVEB (Archived)"]
["Razina tlaka zvuka","Grijanje","Visoko","dBA","36","44","45","45"]
["","","Srednji","dBA","33","39","40","41"]
["","","Nizak","dBA","29","33","35","37"]
["","Hlađenje","Srednji","dBA","33","39","40","41"]
["","","Nizak","dBA","29","33","35","37"]
["","","Visoko","dBA","36","44","45","45"]
["Standardna dodatna oprema","Radni priručnik","","","1","1","1","1"]
["","Priručnik za instalaciju","","","1","1","1","1"]
["","Drenažno crijevo","","","1","1","1","1"]
["","Obujmica za drenažno crijevo","","","1","1","1","1"]
["","Podloška za okvir vješalice","","","8","8","8","8"]
["","Vijci","","","4","4","4","4"]
["","Instalacijski vodič","","","1","1","1","1"]
["","Izolacija priključka","","","2","2","2","2"]
["","Umeci za brtvljenje","","","4","4","4","4"]
["","Brtveni uložak ispusnog otvora","","","1","1","1","1"]
["","Stezaljke","","","1","1","1","1"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Učin hlađenja","Ukupan učin","Nom.","kW","","","12.10","13.40"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","VP","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","VP","mm","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Odvod vode","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Ukrasna ploča 4","Dimenzije","Dubina","mm","50","50","50","50"]
["","","Širina","mm","950","950","950","950"]
["","","Visina","mm","950","950","950","950"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1"]
["","Boja","","","SVJEŽE BIJELA","SVJEŽE BIJELA","SVJEŽE BIJELA","SVJEŽE BIJELA"]
["","Težina","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Sound power level","Hlađenje","","dBA","53","61","61","61"]
["","Grijanje","","dBA","53","61","61","61"]
["Dimenzije","Uređaj","Širina","mm","840","840","840","840"]
["","","Dubina","mm","840","840","840","840"]
["","","Visina","mm","288","288","288","288"]
["Casing","Material","","","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča"]
["Težina","Uređaj","","kg","25","25","25","25"]
["Dekorativni panel","Težina","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama"]
["","Dimenzije","Visina","mm","50","50","50","50"]
["","","Dubina","mm","950","950","950","950"]
["","","Širina","mm","950","950","950","950"]
["","Boja","","","SVJEŽE BIJELA","SVJEŽE BIJELA","SVJEŽE BIJELA","SVJEŽE BIJELA"]
["Kapacitet grijanja","Ukupni učin","Nom.","kW","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napon","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Napomene","","","","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem."]
["","","","","(4) - Ta je mogućnost namijenjena isključivo za upotrebu u okruženju s prašinom fine granulacije(trgovine odjećom). Nemojte upotrebljavati tu opciju u okruženjima s visokim postotkom vlage i/ili masti.","(4) - Ta je mogućnost namijenjena isključivo za upotrebu u okruženju s prašinom fine granulacije(trgovine odjećom). Nemojte upotrebljavati tu opciju u okruženjima s visokim postotkom vlage i/ili masti.","(4) - Ta je mogućnost namijenjena isključivo za upotrebu u okruženju s prašinom fine granulacije(trgovine odjećom). Nemojte upotrebljavati tu opciju u okruženjima s visokim postotkom vlage i/ili masti.","(4) - Ta je mogućnost namijenjena isključivo za upotrebu u okruženju s prašinom fine granulacije(trgovine odjećom). Nemojte upotrebljavati tu opciju u okruženjima s visokim postotkom vlage i/ili masti."]