{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-H / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71HVEB / RZQSG71L3V1B","FCAHG100HVEB / RZQSG100L9V1B","FCAHG125HVEB / RZQSG125L9V1B","FCAHG140HVEB / RZQSG140L9V1B"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","6.80","9.50","12.00","13.40"]
["Hlađenje prostora","SEER","","","6.50","6.70","5.40","6.61"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","367","497","778","1,215"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","9.50","12.00","13.40"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A++","A++","A"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","7.60","8.03","8.03","11.78"]
["","SCOP/A","","","4.15","4.30","4.10","4.29"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A+","A+","A+"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","2,563","2,615","2,742","3,843"]
["Nazivna učinkovitost","Godišnja potrošnja energije","","kWh","971","1,284","1,923"]
["","EER","","","3.50","3.70","3.12","3.11"]
["","COP","","","4.10","4.30","3.75","3.61"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A","A","B"]
["","","Grijanje","","A","A","A"]
["Učin grijanja","Nom.","","kW","7.50","10.80","13.50","15.50"]
["Napomene","","","","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["","","","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]