{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":22,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7Y1B9"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","","6.8","9.5","9.5","9.5 (3)","","","","","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Hlađenje prostora","SEER","","","4.30","5.11","5.11","5.11","5.11 (6)","4.30","4.30","4.30","4.30","5.11","5.11","5.11 (6)","4.00","4.00","4.30","4.30","4.30","4.30"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","554","466","650.685","650.685","","773.256","773.256","773.256","773.256","821.918","821.918","","1,050","1,050","976.744","976.744","976.744","976.744"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","C","A","A","A","","C","C","C","C","A","A","","D","D","C","C","C","C"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","6.00","6.33","7.60","7.60","","6.81","6.81","6.81","6.81","8.03","8.03","","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.40","3.81","3.80","3.80","3.80 (6)","3.40","3.40","3.40","3.40","3.81","3.81","3.81 (6)","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","2,472","2,327","2,799","2,799","","2,802","2,802","2,802","2,802","2,949","2,949","","3,305","3,305","3,305","3,305","3,306.471","3,306.471"]
["Nazivna učinkovitost","Annual energy consumption","","kWh","","971","1,440","1,440","1,440","","","","","1,870","1,870","1,870"]
["","EER","","","","3.21","3.30","3.30","3.30","","","","","3.21","3.21","3.21"]
["","COP","","","","3.61","3.54","3.54","3.54","","","","","3.41","3.41","3.41"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","","A","A","A","A","","","","","A","A","A"]
["","","Grijanje","","","A","B","B","A","","","","","B","B","B"]
["Učin grijanja","Nom.","","kW","","7.5","10.8","10.8","10.8 (4)","","","","","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Napomene","","","","","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","(1) - Godišnja potrošnja energije: na temelju prosječnog korištenja pod punim opterećenjem od 500 sati po godini (nominalni uvjeti)","","","","","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","(1) - Godišnja potrošnja energije: na temelju prosječnog korištenja pod punim opterećenjem od 500 sati po godini (nominalni uvjeti)"]
["","","","","","(2) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","(2) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","(2) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","(2) - Oznaka energetske učinkovitosti: tablica od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovite)","","","","","(2) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","(2) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","(2) - Oznaka energetske učinkovitosti: tablica od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovite)"]
["","","","","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","","","","","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","","","","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU"]
["","","","","","","","","(3) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","","","","","","","(3) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m"]
["","","","","","","","","(4) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","","","","","","","(4) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m"]
["","","","","","","","","(5) - Godišnja potrošnja energije u skladu je s direktivom oznake energetske učinkovitosti 2002/31/EC","","","","","","","(5) - Godišnja potrošnja energije u skladu je s direktivom oznake energetske učinkovitosti 2002/31/EC"]
["","","","","","","","","(6) - SEER i SCOP su u skladu s EN 14825","","","","","","","(6) - SEER i SCOP su u skladu s EN 14825"]
["","","","","","","","","(7) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","","","","","","","(7) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja"]