{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":11,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB","FCQG50FVEB","FCQG60FVEB","FCQG71FVEB","FCQG100FVEB","FCQG125FVEB","FCQG140FVEB"]
["Razina tlaka zvuka","Grijanje","Visoko","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Nizak","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Hlađenje","Nizak","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Visoko","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["Standardna dodatna oprema","Radni priručnik","","","Radni priručnik","Radni priručnik","Radni priručnik","Radni priručnik","Radni priručnik","Radni priručnik","Radni priručnik"]
["","Priručnik za instalaciju","","","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju"]
["","Drenažno crijevo","","","Drenažno crijevo","Drenažno crijevo","Drenažno crijevo","Drenažno crijevo","Drenažno crijevo","Drenažno crijevo","Drenažno crijevo"]
["","Obujmica za drenažno crijevo","","","Obujmica za drenažno crijevo","Obujmica za drenažno crijevo","Obujmica za drenažno crijevo","Obujmica za drenažno crijevo","Obujmica za drenažno crijevo","Obujmica za drenažno crijevo","Obujmica za drenažno crijevo"]
["","Podloška za okvir vješalice","","","Podloška za okvir vješalice","Podloška za okvir vješalice","Podloška za okvir vješalice","Podloška za okvir vješalice","Podloška za okvir vješalice","Podloška za okvir vješalice","Podloška za okvir vješalice"]
["","Vijci","","","Vijci","Vijci","Vijci","Vijci","Vijci","Vijci","Vijci"]
["","Instalacijski vodič","","","Instalacijski vodič","Instalacijski vodič","Instalacijski vodič","Instalacijski vodič","Instalacijski vodič","Instalacijski vodič","Instalacijski vodič"]
["","Izolacija priključka","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Umeci za brtvljenje","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Brtveni uložak ispusnog otvora","","","Brtveni uložak ispusnog otvora","Brtveni uložak ispusnog otvora","Brtveni uložak ispusnog otvora","Brtveni uložak ispusnog otvora","Brtveni uložak ispusnog otvora","Brtveni uložak ispusnog otvora","Brtveni uložak ispusnog otvora"]
["","Stezaljke","","","Stezaljke","Stezaljke","Stezaljke","Stezaljke","Stezaljke","Stezaljke","Stezaljke"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","VP","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","VP","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Odvod vode","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Ukrasna ploča 4","Dimenzije","Dubina","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","Širina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Visina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama"]
["","Boja","","","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)"]
["","Težina","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Razina zvučne snage","Hlađenje","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Grijanje","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Dimenzije","Uređaj","Širina","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Dubina","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Height","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Kućište","Materijal","","","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča"]
["Težina","Uređaj","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Dekorativni panel","Težina","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom"]
["","Dimenzije","Visina","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Dubina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Širina","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Boja","","","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Naziv","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Napon","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Napomene","","","","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem."]