{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":117,"n_cols":9,"rows_kept":117,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCQHG71FVEB","FCQHG100FVEB","FCQHG125FVEB","FCQHG140FVEB"]
["Razina tlaka zvuka","Grijanje","","Visoko","dBA","","44","45","45"]
["","","","Nom.","dBA","","39","40","41"]
["","","","Nizak","dBA","","33","35","37"]
["","Hlađenje","","Nizak","dBA","","33","35","37"]
["","","","Visoko","dBA","","44","45","45"]
["","","","Nom.","dBA","","39","40","41"]
["Standardna dodatna oprema","Radni priručnik","","","","","Radni priručnik","Radni priručnik","Radni priručnik"]
["","Priručnik za instalaciju","","","","","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju","Priručnik za instalaciju"]
["","Drenažno crijevo","","","","","Drenažno crijevo","Drenažno crijevo","Drenažno crijevo"]
["","Obujmica za drenažno crijevo","","","","","Obujmica za drenažno crijevo","Obujmica za drenažno crijevo","Obujmica za drenažno crijevo"]
["","Podloška za okvir vješalice","","","","","Podloška za okvir vješalice","Podloška za okvir vješalice","Podloška za okvir vješalice"]
["","Vijci","","","","","Vijci","Vijci","Vijci"]
["","Instalacijski vodič","","","","","Instalacijski vodič","Instalacijski vodič","Instalacijski vodič"]
["","Izolacija priključka","","","","","2","2","2"]
["","Umeci za brtvljenje","","","","","4","4","4"]
["","Brtveni uložak ispusnog otvora","","","","","Brtveni uložak ispusnog otvora","Brtveni uložak ispusnog otvora","Brtveni uložak ispusnog otvora"]
["","Stezaljke","","","","","Stezaljke","Stezaljke","Stezaljke"]
["Upravljački sustavi","Wired remote control","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Promjer cjevovoda","Liquid","","OD","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","","OD","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Odvod vode","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Ukrasna ploča 4","Dimenzije","","Dubina","mm","","50","50","50"]
["","","","Širina","mm","","950","950","950"]
["","","","Visina","mm","","950","950","950"]
["","Model","","","","","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama"]
["","Boja","","","","","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)","Čisto bijelo (RAL 9010)"]
["","Težina","","","kg","","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Hlađenje","","","dBA","","61","61","61"]
["","Grijanje","","","dBA","","61","61","61"]
["Dimenzije","Jedinica","","Širina","mm","","840","840","840"]
["","","","Dubina","mm","","840","840","840"]
["","","","Visina","mm","","288","288","288"]
["Kućište","Materijal","","","","","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča"]
["Težina","Jedinica","","","kg","","26","26","26"]
["Dekorativni panel","Težina","","","kg","","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","","","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","","130","130","130"]
["","","","Dubina","mm","","950","950","950"]
["","","","Širina","mm","","950","950","950"]
["","Boja","","","","","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)","Bijelo (Ral 9010)"]
["Power supply","Phase","","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","","50","50","50"]
["","Naziv","","","","","VE","VE","VE"]
["","Napon","","","V","","220-240","220-240","220-240"]
["Napomene","","","","","","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(1) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka."]
["","","","","","","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.","(2) - BYCQ140D7W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140D7W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine."]
["","","","","","","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem.","(3) - BYCQ140D7W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140D7W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140D7GW1: čisto bijeli panel s automatskim čišćenjem."]
["Kućište","Materijal","","","","Galvanizirana čelična ploča"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","288"]
["","","","Širina","mm","840"]
["","","","Dubina","mm","840"]
["Težina","Uređaj","","","kg","25"]
["Ventilator","Količina zraka","Hlađenje","Visoko","m³/min","21.2"]
["","","","Nom.","m³/min","16.7"]
["","","","Nizak","m³/min","12.2"]
["","","Grijanje","Visoko","m³/min","21.2"]
["","","","Nom.","m³/min","16.7"]
["","","","Nizak","m³/min","12.2"]
["Zvučna snaga","Hlađenje","","","dBA","53"]
["","Grijanje","","","dBA","53"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Visoko","dBA","36"]
["","","","Nom.","dBA","33"]
["","","","Nizak","dBA","29"]
["","Grijanje","","Visoko","dBA","36"]
["","","","Nom.","dBA","33"]
["","","","Nizak","dBA","29"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","VP","mm","9.52"]
["","Plin","","VP","mm","15.9"]
["","Odvod vode","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Dekorativni panel","Model","","","","BYCQ140D7GFW1 - ploča za automatsko čišćenje s gušćim filtrom"]
["","Boja","","","","Bijelo (Ral 9010)"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","130"]
["","","","Širina","mm","950"]
["","","","Dubina","mm","950"]
["","Težina","","","kg","10.3"]
["Ukrasna ploča 2","Model","","","","BYCQ140D7GW1 - ploča za automatsko čišćenje"]
["","Boja","","","","Bijelo (Ral 9010)"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","130"]
["","","","Širina","mm","950"]
["","","","Dubina","mm","950"]
["","Težina","","","kg","10.3"]
["Ukrasna ploča 3","Model","","","","BYCQ140D7W1W - potpuno bijela"]
["","Boja","","","","Bijelo (Ral 9010)"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","50"]
["","","","Širina","mm","950"]
["","","","Dubina","mm","950"]
["","Težina","","","kg","5.4"]
["Ukrasna ploča 4","Model","","","","BYCQ140D7W1 - bijela sa sivim klapnama"]
["","Boja","","","","Bijelo (Ral 9010)"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","950"]
["","","","Širina","mm","950"]
["","","","Dubina","mm","50"]
["","Težina","","","kg","5.4"]
["Upravljački sustavi","Infrared remote control","","","","BRC7FA532F"]
["Upravljački sustavi","Žično daljinsko upravljanje","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Standardna dodatna oprema","Installation manual","","","","Installation manual"]
["","Washer for hanger bracket","","","","Washer for hanger bracket"]
["","Operation manual","","","","Operation manual"]
["","Clamp for drain hose","","","","Clamp for drain hose"]
["","Clamps","","","","Clamps"]
["","Drain hose","","","","Drain hose"]
["","Drain sealing pad","","","","Drain sealing pad"]
["","Installation guide","","","","Installation guide"]
["","Insulation for fitting","","","","2"]
["","Screws","","","","Screws"]
["","Sealing pads","","","","4"]
["Napajanje","Naziv","","","","VE"]
["","Faza","","","","1~"]
["","Napajanje-=-Frekvencija","","Frekvencija","","50"]
["","Napajanje-=-Napon","","Napon","","220-240"]