{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDQ125B8V3B9","FDQ200B8V3B9","FDQ250B8V3B9"]
["Učin hlađenja","Ukupan učin","","Nom.","kW","","20.0","24.1"]
["Učin grijanja","Ukupni učin","","Nom.","kW","","23.0","26.4"]
["Kućište","Colour","","","","Neobojano","Neobojano","Neobojano"]
["","Materijal","","","","Galvanizirani čelik","Galvanizirani čelik","Galvanizirani čelik"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","350","450","450"]
["","","","Širina","mm","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Dubina","mm","662","900","900"]
["Težina","Uređaj","","","kg","59.0","89.0","94.0"]
["Potreban otvor u stropu >","mm","","","","350","450","450"]
["Ventilator","Količina zraka","Hlađenje","Nom.","m³/min","43.0"]
["","","","Srednji","m³/min","","69.0","89.0"]
["","","Grijanje","Nom.","m³/min","43.0"]
["","","","Srednji","m³/min","","69.0","89.0"]
["","Vanjski statički tlak","","Visoki","Pa","150","250","250"]
["","","","Nom.","Pa","150","250","250"]
["","","","Niski","Pa","150","250","250"]
["Sound power level","Hlađenje","","","dBA","75.0","81.0","82.0"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Visoko","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["","Grijanje","","Nizak","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","VP","mm","9.52","9.52","12.70"]
["","Plin","","VP","mm","15.9","22.2","22.2"]
["","Odvod vode","","","","","OD Ø25.0","OD Ø25.0"]
["Upravljački sustavi","Žično daljinsko upravljanje","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Standardna dodatna oprema","Priručnik za instalaciju i rukovanje","","","","1","1","1"]
["Power supply","Naziv","","","","V3","V3","V3"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50"]
["","Napon","","","V","230","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Napomene","","","","","(1) - Vrijednosti zvuka mjerena je u poluječnoj sobi s korekcijama.","(1) - Vrijednosti zvuka mjerena je u poluječnoj sobi s korekcijama.","(1) - Vrijednosti zvuka mjerena je u poluječnoj sobi s korekcijama."]
["","","","","","(2) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice.","(2) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice.","(2) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice."]
["","","","","","(3) - Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka.","(3) - Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka.","(3) - Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka."]
["","","","","","(4) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(4) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(4) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka."]
["","","","","","(5) - Za više pojedinosti molimo vas da pogledate strujnu shemu, nazivnu pločicu i priručnik za instalaciju.","(5) - Za više pojedinosti molimo vas da pogledate strujnu shemu, nazivnu pločicu i priručnik za instalaciju.","(5) - Za više pojedinosti molimo vas da pogledate strujnu shemu, nazivnu pločicu i priručnik za instalaciju."]