{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RR-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RR125B8W1B","FDQ125C5VEB / RR125B8W1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","12.2 (3)","12.2 (3)"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","2.70","2.70"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh","2,260","2,260"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","D","D"]
["Napomene","","","","(1) - Oznaka energetske učinkovitosti: tablica od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovite)","(1) - Oznaka energetske učinkovitosti: tablica od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovite)"]
["","","","","(2) - Godišnja potrošnja energije: na temelju prosječnog korištenja pod punim opterećenjem od 500 sati po godini (nominalni uvjeti)","(2) - Godišnja potrošnja energije: na temelju prosječnog korištenja pod punim opterećenjem od 500 sati po godini (nominalni uvjeti)"]
["","","","","(3) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temp. 35°CDB; odgovarajuća duljina cijevi; 7,5 m (vodoravno); razlika u razini: 0 m","(3) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temp. 35°CDB; odgovarajuća duljina cijevi; 7,5 m (vodoravno); razlika u razini: 0 m"]
["","","","","(4) - U skladu s EN/IEC 61000-3-11, možda će biti potrebno konzultirati operatora distribucije mreže kako bi se osiguralo da je uređaj priključen samo na napajanje sa Zsys (impedancija sustava) ≤ Zmaks","(4) - U skladu s EN/IEC 61000-3-11, možda će biti potrebno konzultirati operatora distribucije mreže kako bi se osiguralo da je uređaj priključen samo na napajanje sa Zsys (impedancija sustava) ≤ Zmaks"]
["","","","","(5) - Europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za promjene napona, fluktuacije napona i titranje u javnim niskonaponskim sustavima za opremu s nazivnom strujom ≤ 75A","(5) - Europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za promjene napona, fluktuacije napona i titranje u javnim niskonaponskim sustavima za opremu s nazivnom strujom ≤ 75A"]
["","","","","(6) - Impedancija sustava","(6) - Impedancija sustava"]
["","","","","(7) - Oprema je u skladu s EN/IEC 61000-3-12: europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom > 16 A i ≤ 75 A po fazi","(7) - Oprema je u skladu s EN/IEC 61000-3-12: europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom > 16 A i ≤ 75 A po fazi"]
["","","","","(8) - kratkospojna struja","(8) - kratkospojna struja"]
["","","","","(9) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","(9) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja"]