{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7V1B","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B9","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Hlađenje prostora","SEER","","","4.35","4.35","4.35 (6)"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","965.517","965.517"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","12.00","12.00"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","C","C"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.81","3.81 (6)"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A","A"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","2,791","2,791"]
["Nazivna učinkovitost","Godišnja potrošnja energije","","kWh","1,870","1,600","1,870"]
["","EER","","","3.21","3.21","3.21"]
["","COP","","","3.51","3.51","3.51"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A","A","A"]
["","","Grijanje","","B","B","B"]
["Učin grijanja","Nom.","","kW","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Napomene","","","","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","(1) - EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU","(1) - Godišnja potrošnja energije: na temelju prosječnog korištenja pod punim opterećenjem od 500 sati po godini (nominalni uvjeti)"]
["","","","","(2) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","(2) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","(2) - Oznaka energetske učinkovitosti: tablica od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovite)"]
["","","","","","","(3) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m"]
["","","","","","","(4) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m"]
["","","","","","","(5) - Godišnja potrošnja energije u skladu je s direktivom oznake energetske učinkovitosti 2002/31/EC"]
["","","","","","","(6) - SEER i SCOP su u skladu s EN 14825"]
["","","","","","","(7) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja"]