{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":14,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / 2MXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / FDXM25F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM35F3V1B / FDXM50F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM35F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM25F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM25F3V1B / FDXM50F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM50M2V1B9","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","5.0","5.0","5.00","5.0","5.0","5.00","5.00","5.00","5.0","5.00"]
["Nazivna učinkovitost","Annual energy consumption","","kWh","780","704","704","770","713","779","769","712","761","760"]
["","EER","","","3.21","3.55","3.55","3.25","3.51","3.21","3.25","3.51","3.29","3.29"]
["","COP","","","3.66","3.61","3.61","3.64","3.61","3.66","3.64","3.61","3.62","3.62"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Grijanje","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Učin grijanja","Nom.","","kW","","","5.60","","","5.60","5.60","5.60","","5.60"]
["","Min.","","kW","5.60","5.60","","5.60","5.60","","","","5.60"]
["Napomene","","","","(1) - Nom.kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim paramerima: unutarnja temp.:27°CDB,19°CWB, vanjska temp.:35°CDB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva:5m, razlika u visini:0m. Podaci za seriju standardne učinkovitosti. Koriste se tolerancije prema stand. Eurovent2015.","(1) - Nom.kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim paramerima: unutarnja temp.:27°CDB,19°CWB, vanjska temp.:35°CDB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva:5m, razlika u visini:0m. Podaci za seriju standardne učinkovitosti. Koriste se tolerancije prema stand. Eurovent2015.","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom.kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim paramerima: unutarnja temp.:27°CDB,19°CWB, vanjska temp.:35°CDB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva:5m, razlika u visini:0m. Podaci za seriju standardne učinkovitosti. Koriste se tolerancije prema stand. Eurovent2015.","(1) - Nom.kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim paramerima: unutarnja temp.:27°CDB,19°CWB, vanjska temp.:35°CDB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva:5m, razlika u visini:0m. Podaci za seriju standardne učinkovitosti. Koriste se tolerancije prema stand. Eurovent2015.","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom.kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim paramerima: unutarnja temp.:27°CDB,19°CWB, vanjska temp.:35°CDB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva:5m, razlika u visini:0m. Podaci za seriju standardne učinkovitosti. Koriste se tolerancije prema stand. Eurovent2015.","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["","","","","","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]