{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":6,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM50F3V1B / RXM50N2V1B","FDXM60F3V1B / RXM60N2V1B"]
["Učin hlađenja","Min.","","kW","","1.70"]
["","Nom.","","kW","","6.00"]
["","Maks.","","kW","","6.50"]
["Učin grijanja","Min.","","kW","","1.70"]
["","Nom.","","kW","","7.00"]
["","Maks.","","kW","","7.10"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","","2.93"]
["","COP","","","","3.21"]
["","Annual energy consumption","","kWh","","1,024"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","","C"]
["","","Grijanje","","","C"]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","6.00"]
["","SEER","","","","5.56"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","378"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","4.60"]
["","SCOP/A","","","","3.80"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","1,693"]
["Napomene","","","","","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]
["","","","","","(3) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","","(4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["Outdoor unit","","","","RXM50N2V1B"]
["Učin hlađenja","Min.","","kW","1.70"]
["","Nom.","","kW","5.00"]
["","Maks.","","kW","5.30"]
["Učin grijanja","Min.","","kW","1.70"]
["","Nom.","","kW","5.80"]
["","Maks.","","kW","6.00"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","3.06"]
["","COP","","","3.10"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh","816"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","B"]
["","","Grijanje","","D"]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","5.00"]
["","SEER","","","5.77"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","303"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","4.00"]
["","SCOP/A","","","3.93"]
["","Pdh kapacitet grijanja pri -10°","","kW","3.55"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","1424"]
["Raspon energetske učinkovitosti","","","","A+++ ~ D"]