{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXS-L3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / RXS25L3V1B","FDXM35F3V1B / RXS35L3V1B"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","2.40","3.40"]
["Hlađenje prostora","SEER","","","5.63","5.21"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","149","228"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","2.40","3.40"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A+","A"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","2.60","2.90"]
["","SCOP/A","","","4.24","3.88"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A+","A"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","858","1,047"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","VP","mm","6.35","6.35"]
["","Plin","VP","mm","9.50","9.50"]
["","Odvod vode","OD","mm","VP20 (vanjski promjer 26, unutarnji promjer 20)","VP20 (vanjski promjer 26, unutarnji promjer 20)"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","3.74","2.96"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh","321","574"]
["","COP","","","4.00","3.48"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A","B"]
["","","Grijanje","","A","A"]
["Kapacitet grijanja","Nom.","","kW","3.20","4.00"]
["Napomene","","","","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["","","","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]