{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / RXM25N5V1B9","FDXM25F3V1B9 / RXM25N2V1B9","FDXM35F3V1B9 / RXM35N5V1B9","FDXM35F3V1B9 / RXM35N2V1B9","FDXM50F3V1B9 / RXM50N2V1B9","FDXM60F3V1B9 / RXM60N2V1B9"]
["Učin hlađenja","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40","1.40","1.70","1.70"]
["","Maks.","","kW","3.00","3.00","3.80","3.80","5.30","6.50"]
["","Nom.","","kW","2.40","2.40","3.40","3.40","5.00","6.00"]
["Hlađenje prostora","SEER","","","5.68","5.68","5.26","5.26","","5.56"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","148","148","226","226","","378"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","2.40","2.40","3.40","3.40","","6.00"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A+","A+","A","A","","A"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","2.60","2.60","2.90","2.90","","4.60"]
["","SCOP/A","","","4.24","4.24","3.88","3.88","","3.80"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A+","A+","A","A","","A"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","858","858","1,046","1,046","","1,693"]
["Nazivna učinkovitost","Godišnja potrošnja energije","","kWh","318","318","570","570","817","1,024"]
["","EER","","","3.77","3.77","2.98","2.98","3.06","2.93"]
["","COP","","","4.00","4.00","3.48","3.48","3.10","3.21"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A","A","C","C","B","C"]
["","","Grijanje","","A","A","B","B","D","C"]
["Učin grijanja","Nom.","","kW","3.20","3.20","4.00","4.00","5.80","7.00"]
["","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40","1.40","1.70","1.70"]
["","Maks.","","kW","4.50","4.50","5.00","5.00","6.00","7.10"]
["Napomene","","","","(1) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(1) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(2) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(2) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["","","","","(3) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(3) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","(4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]