{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZASG71M2V1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZASG100M7V1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZASG100M7V1B"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","6.80 (1)"]
["Hlađenje prostora","SEER","","","6.12"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","389"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A++"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","4.50"]
["","SCOP/A","","","3.84"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","1,641"]
["Kapacitet grijanja","Nom.","","kW","7.50 (2)"]
["Napomene","","","","(1) - Hlađenje: T2: unutarnja temperatura 26,6 °C DB, 19,4 °C WB, vanjska temperatura: 48 °CDB [Btu/hr/W]","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["Outdoor unit","","","","","RZASG100M7V1B","RZASG100M7V1B"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","","9.50","9.50"]
["Učin grijanja","Nom.","","kW","","10.8","10.8"]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","","A++","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","9.50","9.50"]
["","SEER","","","","6.24","5.49"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","533","606"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","","A","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","","3.82","3.90"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","2199","2154"]