{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA25A2VEB9 / RXM25R5V1B9","FFA35A2VEB9 / RXM35R5V1B9"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","2.50","3.40"]
["Kapacitet grijanja","Nom.","","kW","3.20","4.20"]
["Nazivna učinkovitost","Godišnja potrošnja energije","","kWh","273","446"]
["","COP","","","3.90","3.50"]
["","EER","","","4.57","3.81"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A","A"]
["","","Grijanje","","A","B"]
["Hlađenje prostora","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","186"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","3.40"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","1,058"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","3.10"]
["Napomene","","","","(1) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(2) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["","","","","(3) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","(4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","","A++"]
["","SEER","","","","6.38"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","","A+"]
["","SCOP/A","","","","4.10"]