{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA25A2VEB9 / RXM25R5V1B","FNA35A2VEB9 / RXM35R5V1B","FNA50A2VEB9 / RXM50R2V1B","FNA50A2VEB9 / RXM50R5V1B","FNA60A2VEB9 / RXM60R2V1B","FNA60A2VEB9 / RXM60R5V1B"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","2.60","3.40","5.00","5.00","6.00","6.00"]
["Kapacitet grijanja","Nom.","","kW","3.20","4.00","5.80","5.80","7.00","7.00"]
["Nazivna učinkovitost","Godišnja potrošnja energije","","kWh","342","550","740","740","1,111","1,111"]
["","COP","","","4.00","3.48","3.34","3.34","3.11","3.11"]
["","EER","","","3.80","3.09","3.38","3.38","2.70","2.70"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A","B","A","A","D","D"]
["","","Grijanje","","A","B","C","C","D","D"]
["Hlađenje prostora","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","209"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","3.40"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","1,002"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","2.90"]
["Napomene","","","","(1) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(2) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["","","","","(3) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","(4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","","A+"]
["","SEER","","","","5.70"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","","A+"]
["","SCOP/A","","","","4.05"]