{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RZASG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZASG100M7Y1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZASG100M7Y1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZASG125M7Y1B","FNA60A2VEB9 / FNA60A2VEB9 / RZASG125M7Y1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZASG125M7Y1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZASG140M7Y1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZASG140M7Y1B"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","","","12.1 (1)","12.1 (1)","","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Space cooling","SEER","","","","","6.69","6.46","","6.74","8.57"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","","1,086","1,124","","1,194","939"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","","","12.1","12.1","","13.4","13.4"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","","","6.00","6.00","","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","","","4.39","4.07","","4.57","4.56"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","","","1,912","2,065","","2,387","2,394"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","","","13.5 (2)","13.5 (2)","","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","9.50","9.50","","","12.1"]
["Učin grijanja","Nom.","","kW","10.8","10.8","","","13.5"]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","9.50","9.50","","","12.1"]
["","SEER","","","6.43","7.68","","","7.00"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","517","433","","","1037"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","A","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.00","6.00","","","6.00"]
["","SCOP/A","","","3.89","3.93","","","4.43"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","2159","2137","","","1898"]
["Napomene","","","","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["","","","","","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]
["Raspon energetske učinkovitosti","","","","","","","","A+++ ~ D"]