{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXA-BS / RXA-B8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXA42B2V1BS / RXA42B5V1B8","FTXA50B2V1BS / RXA50B5V1B8"]
["Učin hlađenja","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","4.2","5"]
["","Maks.","","kW","5","5.3"]
["Učin grijanja","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","5.4","5.8"]
["","Maks.","","kW","6","6.5"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","3.99","3.68"]
["","COP","","","4.12","4"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh","526","679"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A","A"]
["","","Grijanje","","A","A"]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","4.2","5"]
["","SEER","","","7.5","7.33"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","196","239"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","3.8","4"]
["","SCOP/A","","","4.6","4.6"]
["","Pdh kapacitet grijanja pri -10°","","kW","3.04","3.19"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","1156","1218"]
["Raspon energetske učinkovitosti","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Napomene","","","","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["","","","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]