{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-F / RXF-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF71F2V1B / RXF71A2V1B","FTXF71F2V1B / RXF71A5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF71A2V1B","RXF71A5V1B"]
["Učin hlađenja","Min.","","kW","2.3","2.3"]
["","Nom.","","kW","7.1","7.1"]
["","Maks.","","kW","7.3","7.3"]
["Učin grijanja","Min.","","kW","2.3","2.3"]
["","Nom.","","kW","8.2","8.2"]
["","Maks.","","kW","9","9"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","2.56","2.56"]
["","COP","","","3.15","3.15"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh","1387","1387"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","E","E"]
["","","Grijanje","","D","D"]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","A","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","7.1","7.1"]
["","SEER","","","5.15","5.15"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","483","483"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","A","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.2","6.2"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.81"]
["","Pdh kapacitet grijanja pri -10°","","kW","5.02","5.02"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","2278","2278"]
["Raspon energetske učinkovitosti","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Napomene","","","","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["","","","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]