{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-F / RXF-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF50F5V1B / RXF50D5V1B","FTXF60F2V1B / RXF60D5V1B","FTXF71F2V1B / RXF71D5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF50D5V1B"]
["Učin hlađenja","Min.","","kW","1.70","1.7","2.3"]
["","Nom.","","kW","5","6","7.1"]
["","Maks.","","kW","6","7","7.3"]
["Učin grijanja","Min.","","kW","1.70","1.7","2.3"]
["","Nom.","","kW","6","6.4","8.2"]
["","Maks.","","kW","7.70","8","9"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","3.33","3.25","2.56"]
["","COP","","","3.71","3.93","3.15"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh","282","923","1387"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A","A","E"]
["","","Grijanje","","A","A","A"]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","A++","A++","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","5","6","7.1"]
["","SEER","","","6.21","6.15","5.15"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","282","342","483"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","A+","A+","A"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","4.60","4.8","6.2"]
["","SCOP/A","","","4.06","4.06","3.81"]
["","Pdh kapacitet grijanja pri -10°","","kW","4.07","4.24","5.02"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","1,585","1654","2275"]
["Napomene","","","","(1) - Nazivni učini hlađenja se temelje na: unutarnjoj temperaturi: 27 °CDB, 19 °CWB, vanjskoj temperaturi: 35 °CDB, ekvivalentnom cjevovodu radne tvari: 5 m, razlici u visini: 0 m. Podaci za seriju visoke učinkovitosti, certifikat Eurovent","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(2) - Nazivni učini grijanja temelje se na: unutarnjoj temperaturi: 20 °CDB, vanjskoj temperaturi: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentnom cjevovodu radne tvari: 5 m, razlici u visini: 0 m. Podaci za seriju standardne učinkovitosti","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["","","","","(3) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["Raspon energetske učinkovitosti","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Napomene","","","","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]