{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / RXM-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM50R2V1B / RXM50A5V1B8"]
["Učin hlađenja","Min.","","kW","1.7"]
["","Nom.","","kW","5"]
["","Maks.","","kW","5.3"]
["Učin grijanja","Min.","","kW","1.7"]
["","Nom.","","kW","5.8"]
["","Maks.","","kW","6.5"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","3.55"]
["","COP","","","4"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh","704"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A"]
["","","Grijanje","","A"]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","5"]
["","SEER","","","7.55"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","232"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","4.5"]
["","SCOP/A","","","4.75"]
["","Pdh kapacitet grijanja pri -10°","","kW","4.5"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","1,326"]
["Napomene","","","","(1) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["","","","","(2) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]