{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M9 / 2MXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20M5V1B9 / FTXP20M5V1B9 / 2MXM40A2V1B9","FTXP20M5V1B9 / FTXP20M5V1B9 / 2MXM50A2V1B9"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","4"]
["Učin grijanja","Nom.","","kW","4.2"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","3.71"]
["","COP","","","3.75"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh","539"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A"]
["","","Grijanje","","A"]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","4"]
["","SEER","","","7.74"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","181"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","A+"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","3.2"]
["","SCOP/A","","","4.3"]
["","Pdh kapacitet grijanja pri -10°","","kW","2.46"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","1041"]
["Napomene","","","","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["","","","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","","4.00"]
["Učin grijanja","Nom.","","kW","","5.20"]
["Nazivna učinkovitost","Godišnja potrošnja energije","","kWh","","554"]
["","COP","","","","3.68"]
["","EER","","","","3.61"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","","A"]
["","","Grijanje","","","A"]