{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M9 / RXP-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20M5V1B9 / RXP20M5V1B","FTXP25M5V1B9 / RXP25M5V1B","FTXP35M5V1B9 / RXP35M5V1B"]
["Vanjska jedinica","","","","RXP20M5V1B","RXP25M5V1B","RXP35M5V1B"]
["Učin hlađenja","Min.","","kW","","1.3"]
["","Nom.","","kW","","2.50"]
["","Maks.","","kW","","3.0"]
["Kapacitet grijanja","Min.","","kW","","1.30"]
["","Nom.","","kW","","3.00"]
["","Maks.","","kW","","4.00"]
["Nazivna učinkovitost","Godišnja potrošnja energije","","kWh","","326"]
["","COP","","","","4.36"]
["","EER","","","","3.83"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","","A"]
["","","Grijanje","","","A"]
["Napomene","","","","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["","","","","(3) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(3) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(3) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]
["Učin hlađenja","Min.","","kW","1.3","","1.3"]
["","Nom.","","kW","2.00","","3.50"]
["","Maks.","","kW","2.6","","4.0"]
["Učin grijanja","Min.","","kW","1.30","","1.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","","4.00"]
["","Maks.","","kW","3.50","","4.80"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","4.02","","3.49"]
["","COP","","","4.77","","4.02"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh","249"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A","","A"]
["","","Grijanje","","A","","A"]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","A++","","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","2.00","","3.50"]
["","SEER","","","6.79","","6.62"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","103","","186"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","A++","","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","2.20","","2.80"]
["","SCOP/A","","","4.65","","4.64"]
["","Pdh kapacitet grijanja pri -10°","","kW","1.99","","2.33"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","662","","845"]
["Raspon energetske učinkovitosti","","","","A+++ ~ D","","A+++ ~ D"]