{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXTP-N / RXTP-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXTP25N5V1B / RXTP25A2V1B","FTXTP35N5V1B / RXTP35A2V1B"]
["Učin hlađenja","Min.","","kW","1","1"]
["","Nom.","","kW","2.5","3.5"]
["","Maks.","","kW","4.1","4.5"]
["Učin grijanja","Min.","","kW","1","1"]
["","Nom.","","kW","3.2","4"]
["","Maks.","","kW","6.2","6.7"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","4.88","4.45"]
["","COP","","","4.95","4.55"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh","256","393"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","A","A"]
["","","Grijanje","","A","A"]
["Hlađenje prostora","Razred energetske učinkovitosti","","","A+++","A+++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","2.5","3.5"]
["","SEER","","","8.55","8.51"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","102","144"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Razred energetske učinkovitosti","","","A++","A++"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","2.5","3"]
["","SCOP/A","","","4.95","4.85"]
["","Pdh kapacitet grijanja pri -10°","","kW","2.5","3"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","707","866"]
["Napomene","","","","(1) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(1) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]
["","","","","(2) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(2) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","(3) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(3) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]