{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C / RQ-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB / RQ71B8V3B","FUQ100CVEB / RQ100B8V3B"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","7.1 (3)","10 (3)"]
["Nazivna učinkovitost","EER","","","2.63","2.61"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh","1,350","1,915"]
["","COP","","","3.16","3.13"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","D","D"]
["","","Grijanje","","D","D"]
["Učin grijanja","Nom.","","kW","8.0 (4)","11.20 (4)"]
["Napomene","","","","(1) - Oznaka energetske učinkovitosti: tablica od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovite)","(1) - Oznaka energetske učinkovitosti: tablica od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovite)"]
["","","","","(2) - Godišnja potrošnja energije: na temelju prosječnog korištenja pod punim opterećenjem od 500 sati po godini (nominalni uvjeti)","(2) - Godišnja potrošnja energije: na temelju prosječnog korištenja pod punim opterećenjem od 500 sati po godini (nominalni uvjeti)"]
["","","","","(3) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temp. 35°CDB; odgovarajuća duljina cijevi; 7,5 m; razlika u razini: 0 m","(3) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temp. 35°CDB; odgovarajuća duljina cijevi; 7,5 m; razlika u razini: 0 m"]
["","","","","(4) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 7,5 m; razlika razine: 0 m","(4) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 7,5 m; razlika razine: 0 m"]
["","","","","(5) - U skladu s normom EN/IEC 61000-3-11, odnosno EN/IEC 61000-3-12, možda će biti potrebno obratiti se operatoru distribucijske mreže kako bi se osiguralo da je oprema priključena samo na napajanje s Zsys ≤ Zmax, odnosno Ssc ≥ minimalna Ssc vrijednost","(5) - U skladu s normom EN/IEC 61000-3-11, odnosno EN/IEC 61000-3-12, možda će biti potrebno obratiti se operatoru distribucijske mreže kako bi se osiguralo da je oprema priključena samo na napajanje s Zsys ≤ Zmax, odnosno Ssc ≥ minimalna Ssc vrijednost"]
["","","","","(6) - Europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za promjene napona, fluktuacije napona i titranje u javnim niskonaponskim sustavima za opremu s nazivnom strujom ≤ 75A","(6) - Europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za promjene napona, fluktuacije napona i titranje u javnim niskonaponskim sustavima za opremu s nazivnom strujom ≤ 75A"]
["","","","","(7) - Impedancija sustava","(7) - Impedancija sustava"]
["","","","","(8) - Oprema je u skladu s EN/IEC 61000-3-12: europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom > 16 A i ≤ 75 A po fazi","(8) - Oprema je u skladu s EN/IEC 61000-3-12: europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom > 16 A i ≤ 75 A po fazi"]
["","","","","(9) - kratkospojna struja","(9) - kratkospojna struja"]
["","","","","(10) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja","(10) - Nazivna učinkovitost: hlađenje na 35°/27° nazivnog opterećenja, grijanje na 7°/20° nazivnog opterećenja"]