{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA100AMVEB / RZQG71L9V1B","FVA71AMVEB / RZQG71L9V1B","FVA100AMVEB / RZQG100L9V1B","FVA140AMVEB / RZQG100L9V1B","FVA125AMVEB / RZQG125L9V1B","FVA140AMVEB / RZQG125L9V1B","FVA140AMVEB / RZQG140L9V1B"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00","12.00","13.40"]
["Hlađenje prostora","SEER","","","6.23","6.23","5.61","5.61","5.61","5.61","5.89"]
["","ηs,c","","%","","","","","","","232.61"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","383","383","593","593","749","749","1,365"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00","12.00","13.40"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A++","A++","A+","A+","A+","A+"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","Kapacitet","Pdesign","kW","6.33","6.33","11.30","11.30","11.30","11.30","11.47"]
["","SCOP/A","","","4.05","4.05","4.20","4.20","3.87","3.87","3.88"]
["","Razred energetske učinkovitosti","","","A+","A+","A+","A+","A","A"]
["","Godišnja potrošnja energije","","kWh/a","2,189","2,189","3,767","3,767","4,088","4,088","4,132"]
["","ηs,h","","%","","","","","","","152.39"]
["Nazivna učinkovitost","Godišnja potrošnja energije","","kWh","","1,009","1,247","","1,869"]
["","EER","","","3.37","3.37","3.81","3.81","3.21","3.21","2.79"]
["","COP","","","","3.64","4.14","","3.70","","3.61"]
["","Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti","Hlađenje","","","A","A","","A"]
["","","Grijanje","","","A","A","","A"]
["Učin grijanja","Nom.","","kW","","7.50","10.80","","13.50","","15.50"]
["Napomene","","","","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m."]
["","","","","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m."]
["","","","","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","","(3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]